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Цифровий термометр «THERMO JACK» зі щупом
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням

• Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

• Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці при першому використанні і роботі пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.

• Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів з-за неправильного використання. Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції.

• Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!

• Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

2. Область діяльності і всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

• Розкладний термометр кишенькового розміру

• Щуп довжиною 60 мм

• Ступінь захисту від бризок IP 65

• Автоматичне вимкнення

• Вимірювання температури рідин, паст і напівтвердих матеріалів для домашнього господарства, роботи та хобі, а також для контролю їжі у відповідності з HACCP та EN 13485. 
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3. Для вашої безпеки

• Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Цей продукт потрібно використовувати тільки так, як вказано в інструкції.

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені.

• Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а тільки в домашніх умовах.
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Попередження!

Ризик травми:

• Зберігайте пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.

• Будьте обережні, коли користуєтеся термометром. Завжди зберігайте пристрій у складеному стані.

• Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху! 

• Батарейки можуть призвести до летального результату, якщо їх проковтнути. Якщо батарейка проковтнута, негайно зверніться до медичної допомоги.

• Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно змінити як можна швидше, щоб запобігти пошкодження внаслідок витоку батарейки.

• Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли звертаєтеся з потікшими батарейками.

Важлива інформація про безпеку продукту!

• Не використовуйте цей пристрій біля місць з екстремальними температурами, вібраціями або ударами.

• Щуп термометра жароміцний тільки до 250 °C.

• Ніколи не розташовуйте щуп прямо над вогнем.

• Не занурюйте корпус термометра з РК-дисплеєм у воду. Вода може проникнути всередину і викликати неправильне спрацювання. Пристрій не можна мити в посудомийній машині.

4. Початок роботи

• Відкрийте батарейний відсік, повернувши кришку вліво за допомогою монети, і видаліть ізоляційну стрічку. Закрийте батарейний відсік.

• Зніміть захисну фольгу з дисплея.

• Розкрийте щуп термометра.

• Всі сегменти РК-дисплея відображаються на кілька секунд.

• Пристрій готовий до роботи.

• Датчик розташований на загостреному наконечнику щупа. Щоб виміряти температуру, вставте щуп в об'єкт, щонайменше, на 2 см.

• Щуп має повний кут повороту 180 °.

• Вимкніть пристрій, склавши його.

• Коли пристрій не використовується, він автоматично вимкнеться через 10 хвилин, також і в розкладеному стані. Щоб знову активувати пристрій, складіть щуп, почекайте 4 секунди і розгорніть його знову. Пристрій готовий до використання.

5. Індикація температури

• Натисніть кнопку °C/°F, розташовану всередині батарейного відсіку, щоб змінити одиницю температури °C (Цельсій) на °F (Фаренгейт) або навпаки.

6. Догляд за обладнанням

• Чистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.

• Видаліть батарею, якщо не користуєтеся цим пристроєм тривалий період часу.

• Зберігайте пристрій у сухому місці.

7. Заміна батареї

• Відкрийте батарейний відсік, повернувши кришку вліво за допомогою монети, і вставте нову батарейку CR2032 (+ полюс зверху).

• Закрийте батарейний відсік, повернувши кришку вправо за допомогою монети.

8. Пошук і усунення несправностей

	Відсутнє відображення
	
	Розкрийте зонд (спочатку складіть його)

	
	
	Переконайтеся в правильній полярності батарейок (+ полюс зверху)

	
	
	Замініть батарейку

	Неправильне відображення
	
	Перевірте положення зонда

	
	
	Замініть батарейку


Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на вживання цих заходів, зв'яжіться з постачальником, у якого ви купували цей продукт.

8. Видалення відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.
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 Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

9. Специфікації

	Діапазон вимірювання температури:
	-40 °C... +250 °C  / -40 °F... +482 °F

	
	

	Точність:
	±0,5 °C при -20 °C...+150 °C,

	
	в інших випадках ±1,0 °C

	Роздільна здатність:
	0,1 °C

	Робоча середа:
	0°C...+50°C / +32°F...+122 °F

	Стандарти:
	EN 13485

	Ступінь захисту:
	IP65

	Енергоспоживання:
	Батарея таблеткового типу 1x CR 2032

	Розміри:
	116 x 38 x 20 мм

	Вага:
	41.2 грам (включаючи батарейку)


Цей продукт задовольняє умовам згідно EN 13485.

Допустимі умови: S, T (Зберігання, Транспортування)

Розташування: E

Клас точності: 0,5

Діапазон вимірювань: -40°C...+250°C

У відповідності з EN 13485 цей пристрій підлягає систематичних перевірок згідно EN 13486 (рекомендовано: щорічно).
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