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Цифровий датчик температури
Інструкція по експлуатації
Ми вдячні Вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед тим, як приступити до роботи:

• Будь ласка, дуже уважно прочитайте інструкцію. 

• Дотримуючись вказівок цієї інструкції з експлуатації, ви уникнете пошкодження пристрою та не втратите ваші законні права на гарантійний ремонт в разі наявних дефектів.

• Ми відмовляємося від зобов'язань при деяких некоректних діях і висновках, які можуть виникнути при неправильному тлумаченні інструкції. 

• Також ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, що виникли в результаті недотримання вказівок даної інструкції. 

• Будь ласка, уважно читайте поради у примітках по безпеці! 

• Будь ласка, зберігайте інструкцію для перегляду в майбутньому.

2. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

· Вимірювання температури рідин, паст та напівтвердих матеріалів для використання у домашньому господарстві, у бізнесі та для розваги, також для контролю їжі (відповідно до HACCP) та EN 13485.
3. Для вашої безпеки

· Продукт призначений виключно для застосування в тих областях, що наведені вище. 

· Продукт необхідно використовувати тільки згідно з вказівками цієї інструкції.

· Самостійний ремонт, модифікації або зміни продукту заборонені.

· Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях.
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Увага! 

Ризик отримання травм:

· Зберігайте цей пристрій та батарейки в недоступних місцях для дітей.

· Будьте обережні, коли поводитесь із зондом. Якщо ви не використовуєте пристрій, будь ласка, зберігайте його в пластиковому чохлі. 
· Батарейки не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Ризик вибуху!
· Батарейки містять шкідливі кислоти. Батареї з низьким зарядом необхідно замінювати як можна швидше, щоб уникнути витікання розчинів з батарей. 

· Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь пристроєм довгий період часу.

· Надягайте захисні рукавиці та окуляри під час видалення батарейок, які потекли.
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! Важлива інформація стосовно безпеки продукту!

· Не розташовуйте пристрій поблизу екстремальних температур, уникайте ударів і вібрацій.

· Зонд є жаротривкий тільки до 250 °C.
· Ніколи не розташовуйте зонд безпосередньо над вогнем.
· Не занурюйте пристрій відображення у воду. Вода може проникнути всередину та визвати  неправильне спрацьовування. Захищайте пристрій від вологи. Не підходить для миття в посудомийній машині.
4. Початок роботи 
· Відкрийте батарейний відсік, повернувши кришку в направленні стрілки, використовуючи відповідну викрутку (OPEN), та видаліть захисну стрічку.
· Закрийте батарейний відсік, повертаючи кришку в направленні стрілки, використовуючи відповідну викрутку (CLOSE). Зверніть увагу на ущільнювальне кільце.
· Натисніть кнопку ON/OFF.
· Поточна виміряна температура відобразиться на дисплеї.
· Датчик розташований на гострому кінці зонду. Щоб виміряти температуру, вставте зонд щонайменше на 2 см в глибину об’єкта.
5. Функція HOLD 
· Натисніть кнопку MAX/MIN/HOLD в звичайному режимі.
· HOLD відобразиться на дисплеї.
· Функція утримання для поточної температури активована.
· Натисніть кнопку MAX/MIN/HOLD три рази, після чого ви повернетесь до звичайного режиму.
6. Функція MAX/MIN 
· Натисніть кнопку MAX/MIN/HOLD два рази в звичайному режимі, після чого найвища температура відобразиться (MAX) з моменту останнього скидання.
· Натисніть кнопку MAX/MIN/HOLD знову, після чого найнижча температура відобразиться (MIN) з моменту останнього скидання.
· Натисніть кнопку MAX/MIN/HOLD знову, після чого ви повернетесь до звичайного режиму.
· Якщо температура в режимі Max-Min падає або піднімається нижче або вище записаної максимальної або мінімальної величини, трапиться динамічне оновлення.
· Щоб очистити максимальні та мінімальні показання, натисніть та утримуйте кнопку MAX/MIN/HOLD протягом 3 секунд у відповідному режимі, поки відображається MAX або MIN.
· «---» відобразиться на дисплеї.
· Натисніть кнопку MAX/MIN/HOLD ще раз, щоб повернутися до звичайного режиму.
7. Функція вимикання Switch-OFF
· Утримуйте кнопку ON/OFF протягом 2 секунд.
· OFF змигає на дисплеї.
· Пристрій вимкнеться.
· Коли пристрій не використовується, він автоматично вимкнеться приблизно через 10 хвилин.
· Надіньте захисний ковпачок на зонд.
8. Зміна одиниці температури °C/°F
· Використовуйте булавку, щоб натиснути сіру кнопку °C/°F на задній стороні, після чого одиниця температури може змінюватися з °C (градус Цельсія) на °F (градус Фаренгейта).
9. Довгострокове вимірювання
· Натисніть кнопку MAX/MIN/HOLD протягом 3 секунд в звичайному режимі.
· X відобразиться на дисплеї.
· Функція автоматичного відключення дезактивована.
· Натисніть та утримуйте кнопку MAX/MIN/HOLD, щоб активувати цю функцію знову.
10. Калібрування 
· Натисніть кнопку ON/OFF.
· Опустіть пристрій на 3 хвилини в чашу з льодяною водою, поки температура не перестане мінятися (±2°C).
· Створювання льодяної води: Заповніть термос роздробленим льодом. Потім налийте холодну воду в термос до верху таким чином, щоб в термосі не залишилося повітря. Приблизно через 30 хвилин льодяна вода досягне температури 0°C (+0,1°C). В залежності від якості термоса температура залишається незмінною до 24 годин.
· Пам’ятайте, що дві третини від довжини зонду слід занурити в льодяну воду.
· Натисніть та утримуйте кнопку °C/°F (3 секунди), щоб увійти до режиму калібрування.
· CAL відобразиться на дисплеї.
· Почекайте, поки 0°C (±0,5°C) відобразиться на дисплей температури.
· Утримуйте кнопку °C/°F, поки 0°C відображається на дисплеї.
· Пристрій тепер калібрований.
· Припинить натискання кнопки °C/°F , щоб повернутися до звичайного режиму.
11. Чищення та догляд за обладнанням
· Виконуйте чищення вашого пристрою вологою м’якою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
· Видаляйте батарейку, якщо ви не користуєтесь пристроєм довгий період часу.
· Зберігайте цей пристрій у сухому місці.
12. Заміна батарейок 
· Коли піктограма батарейки з'являється на дисплеї, замініть батарейку.

13. Пошук та усунення несправностей

Проблеми 
Рішення 
	Відсутнє відображення
	(
	Впевніться, що дотримана правильна полярність батарейки (+ полюс зверху)

	
	(
	Замініть батарейку

	
	(
	Включіть пристрій (ON)

	Неправильне відображення
	(
(
	Перевірте положення датчика

Замініть батарейку


14. Видалення відходів

Цей продукт виготовлено із застосуванням високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти і використовувати повторно. 

Ніколи не викидайте порожні батареї і акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви повинні віднести їх в магазин або відповідні місця з селективною вибіркою, згідно державних або місцевих постанов, щоб захистити навколишнє середовище. 

Позначення важких металів: Cd=кадмій, Hg=ртуть, Pb=свинець.
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Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)/Директива ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання.

Будь ласка, не викидайте цей прилад у побутові відходи. Користувач зобов'язаний принести старі пристрої в безпечні для навколишнього середовища місця, призначені спеціально для видалення електричного та електронного обладнання. 

15. Специфікації
	Діапазон вимірювання температури:
	-40°C ...+250°C (-40°F...+482 °F)

	Точність:
	±1°C @ -40°C...-10°C (±2°F@ -40°F...+14°F)
±0,5°C @ > -10°C…+100°C (±1°F @ + 14°F...+212°F) ±1°C @ > +100°C...+200°C (±2°F@ +212°F...+392°F) ±2°C @ > +200°C...+250°C (±4°F @ +392°F...+482°F)

	Операційна температура:
	-20°C... +50°C (-4°F...+122°F)

	Клас захисту:
	IP65 Захищений від струменів води

	Енергоспоживання:
	Батарейка таблеткового типу 1xLR44

	Розміри:
	24x19x400 мм, зонд 300 мм


Цей продукт відповідає офіційним нормативам відповідно до EN13485.
Придатність:
S, T (Зберігання, Транспортування)
Розташування:
E
Клас точності:
0,5
Діапазон вимірювання:
-40°C...+250°C
Згідно з EN 13485 цей пристрій  підлягає періодичній перевірці відповідно EN 13486 (рекомендація: кожного року).
TEA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Вертхайм, Німеччина
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