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1. Функції

• Радіокерований годинник високої точності

• Великі червоні світлодіодні цифри LED 

• З годинним поясом і можливістю ручного налаштування

• Календар (дата, місяць)

• Будильник з функцією відстрочки snooze

2. Елементи

LCD дисплей (Fig. 1)

A: годинник і дата

B: символ будильника

C: PM (для формату 12-HR)

D: DST (літній час)

E: сигнал DCF 

F: ДАТУ/дата (для відображення дати)

Кнопки (Fig. 2+3)

G: кнопка SNOOZE/BRIGHTNESS 

H: кнопка ALARM 

I: кнопка SET 

J: кнопка UP 

K: кнопка DOWN 

L: кнопка WAVE 

Корпус (Fig. 2+3)

M: батарейний відсік

N: блок живлення

3. Початок роботи

• Підключіть блок живлення до гнізда і видаліть ізоляційну стрічку. Коли будильник буде підключено до живлення, пролунає короткий звуковий сигнал, і всі сегменти LCD дисплея загоряться на 2 секунди. Батарейки будуть працювати в якості резервного джерела живлення в разі переривання електроживлення. Важливо! Переконайтеся, що напруга у вашому будинку 230 V! В іншому разі ваш годинник може бути пошкоджено.

• Годинник буде сканувати частотний сигнал DCF, і символ DCF заблимає на LCD дисплеї. Коли сигнал отриманий успішно через 3-10 хвилин, радіокерований годинник і символ DCF будуть відображені постійно. 

• Сканування буде повторюватися між 1.00 і 5.00. 

• Важливо: Дисплей буде відключений під час сканування сигналу DCF. 

• Якщо прийом перерветься, активуйте прийом вручну, утримуючи кнопку WAVE 3 секунди. Короткий звуковий сигнал прозвучить, і годинник буде сканувати частотний сигнал DCF. 

• У разі, якщо годинник не може визначити DCF-сигнал (наприклад, внаслідок перешкод, відстані передачі і т. д.), час можна встановити вручну. Годинник потім буде працювати, як звичайний кварцовий годинник. (Дивіться розділ 4.1 Налаштування годинника, часового поясу і календаря).

Прийом радіокерованого часу:

Базовий час для радіокерованого часу – Цезієвий Атомний годинник, що приводиться в дію Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig, який має відхилення часу менше однієї секунди за мільйон років. Час кодується і передається з міста Майнфлинген біля Франкфурта за допомогою сигналу з частотним кодуванням DCF-77 (77.5 кГц), і має діапазон передачі приблизно 1500 км. Ваш радіокерований годинник отримуює цей сигнал і перетворюює його, щоб показувати точний час влітку і взимку. Якість прийому залежить в значній мірі від географічного положення. В нормальних умовах не повинно бути ніяких проблем з прийомом в радіусі 1500 км навколо Франкфурта.

Будь ласка, зверніть увагу на наступні фактори:

• Рекомендована відстань до будь-яких перешкод, таких як комп'ютерні монітори або телевізори, має становити мінімум 1.5 - 2 метри.

• В залізобетонних приміщеннях (підвали, надбудови), одержуваний сигнал природно ослаблений. В екстремальних умовах, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна і/або зорієнтуйте його передню або задню частину за напрямом до передавача Франкфурта.

• У нічний час атмосферні перешкоди зазвичай слабкіше, і прийом можливий у більшості випадків. Єдиного щоденного прийому достатньо, щоб зберегти відхилення точності менше 1 секунди.

• Після отримання радіокерованого часу ви можете встановити час будильника (дивіться розділ 4.3 Настройка будильника).

4. Функціонування 

4.1 Ручне настроювання годин, часового поясу та календаря

• Утримуйте кнопку SET у звичайному режимі. Пролунає короткий звуковий сигнал. Почне блимати 00. Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб налаштувати часовий пояс (+12/-12).

• Часовий пояс використовується для країн, де DCF-сигнал може бути отриманий, але часовий пояс відрізняється від DCF-часу.

• Натисніть кнопку SET, щоб виконати потрібні налаштування. Послідовність налаштувань відображається в наступному порядку: Години, хвилини, рік, місяць і день. Відрегулюйте кнопкою UP або DOWN. 

• Утримування кнопок UP або DOWN прискорить режим прокрутки. 

• Підтвердіть кнопкою SET. 

• Пристрій автоматично залишить режим налаштування, якщо жодна кнопка не буде натиснута протягом 20 секунд. 

• Вручну встановлений час буде перезаписаний часом DCF, коли сигнал буде отриманий успішно. 

• Натисніть кнопку SET у звичайному режимі, щоб по черзі перемикатися між часом і датою (на дисплеї з'явиться DATE).

4.2 Формат часу 12 і 24 години 

• Натисніть кнопку DOWN у звичайному режимі, щоб вибрати систему 12 HR або 24 HR.

• Пролунає короткий звуковий сигнал.

• В системі 12 HR на дисплеї з'явиться AM або PM. 

4.3 Настройка будильника

• Натисніть і утримуйте кнопку ALARM. 

• Пролунає короткий звуковий сигнал.
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 заблимає на LCD дисплеї.

• Цифра годин блимає. Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб відрегулювати годинник.

• Натисніть кнопку ALARM знову і встановіть хвилини тим ж способом. 

• Утримування кнопок UP або DOWN прискорить режим прокрутки. 

• Підтвердіть кнопкою ALARM.

• Дисплей показує поточний час.

• Натисніть знову кнопку ALARM, і активується функція будильника. 
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 з'явиться на дисплеї.

• Коли будильник почне дзвеніти (3 різних звучання), натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити сигнал будильника.

• Ви можете активувати функцію дрімоти натисканням кнопки SNOOZE/BRIGHTNESS зверху. 
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 блимає, і звучання будильника буде перервано на 4 хвилини.

• Щоб деактивувати функцію будильника, натисніть знову кнопку ALARM. 

5. Фонове підсвічування

• Щоб змінити яскравість фонової підсвічування (2 рівня), натисніть кнопку SNOOZE/BRIGHTNESS.

6. Заміна батарейок

• Використовуйте тільки лужні батарейки. Дотримуйтесь правильної полярності. Батарейки з низьким зарядом необхідно замінювати негайно, щоб уникнути пошкодження в результаті витоку батарейки. Батарейки містять шкідливі кислоти. Надягайте захисні рукавички та окуляри, коли працюєте з батарейками, що витекли.

Увага:

Будь ласка, не викидайте старі електронні пристрої та порожні батарейки в побутові відходи. Щоб захистити навколишнє середовище, віднесіть їх у ваш магазин або відповідний відділ збору відповідно до національних або місцевих норм.

7. Догляд за обладнанням:

• Зберігайте пристрій у сухому місці.

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.

• Виконуйте чищення м'якою вологою тканиною. Не застосовуйте розчинники або миючі засоби.

• Уникайте розміщення пристрою біля джерел перешкод/металевих каркасів, таких як комп'ютер або телевізор.

• Будь-ласка, скиньте налаштування пристрою, якщо він не працює правильно.

8. Призначене використання, анулювання гарантії, інформація з безпеки

• Цей продукт – не іграшка. Тримайте його подалі від дітей. 

• Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а лише для застосування в домашніх умовах.

• Специфікації цього продукту можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

• Ніяка частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмового дозволу TFA Dostmann.

• Неправильне використання або несанкціоноване відкривання корпусу буде означати втрату гарантії.

9. Специфікації

Радіо керований годинник: DCF-77 (77.5 кГц) 

Батарейки: 3 x 1.5 VAAA

Блок живлення: (поставляється в комплекті)
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