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Радіокерований будильник ”SIESTA”
Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням цього продукту:

· Будь ласка, дуже уважно прочитайте вказівки цієї інструкції з експлуатації.
· Ця інформація допоможе вам добре ознайомитись з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції та деталі, та узнати важливі подробиці про перше використання та роботу з пристроєм, а також отримати поради у випадку неправильного спрацьовування.
· Слідування вказівкам цієї інструкції з використання пристрою попередить його пошкодження та втрату ваших законних прав внаслідок дефектів в результаті неправильного використання.

· Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що трапилося внаслідок зневажання вказівок цієї інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показники та наслідки, до яких вони можуть призвести.
· Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради стосовно безпеки!
· Будь ласка, регулярно звертайтесь до цієї інструкції в майбутньому.

2. Комплект поставки
· Радіокерований будильник
· Інструкція по експлуатації
3. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою у короткому огляді

· Радіокерований годинник високої точності
· Таймер з відліком у зворотному напрямку (Nap таймер)
· Будильник з функцією відстрочення дзвінка snooze 
· Індикація кімнатної температури
· Можливість ручного налаштування
· Підсвічування 

4. Для вашої безпеки

· Цей продукт призначений виключно для області дії, описаної вище. Цей продукт можна використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

· Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.
· Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а лише для домашнього застосування. 
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Увага!
Ризик травми:
· Тримайте цей пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.
· Батарейки не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху! 
· Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом треба замінювати якомога швидше, щоб попередити пошкодження, яке може виникнути в результаті витікання батарейки. Ніколи не використовуйте поєднання старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів.
· Надягайте хімічно-стійкі захисні рукавички та окуляри, коли маніпулюєте з батарейками, що потекли.
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Важлива інформація стосовно безпеки продукту!
· Не розташовуйте цей пристрій біля місць з екстремальними температурами, не піддавайте його вібраціям або ударам.

· Захищайте пристрій від вологи.
5. Елементи 

A: Дисплей:
A 1: PM (в форматі відображення 12 годин), додатково радіокерування, час 
A 2: Піктограма відстрочення будильника Snooze 
A 3: Відображення NAP із піктограмою таймера
A 4: Відображення будильника із піктограмою будильника 
A 5: Відображення температури з піктограмою підсвічування
B: Кнопки:
B 1: Перемикач налаштування часу та часу будильника, включення/виключення будильника (ALARM ON/OFF)
B 2: Кнопка CLEAR 
B 3: Кнопка HR 
B 4:
 Кнопка 5 та 15 та 30 
B 5: Кнопка MIN 
B 6: Кнопка SNOOZE/LIGHT 
C: Корпус:
C 1: Батарейний відсік
6. Початок роботи
· Відкрийте батарейний відсік та вставте дві нові батарейки 1.5 V AA, полярність, як вказано.
· Закрийте батарейний відсік.
· Пристрій надасть звуковий сигнал, та всі сегменти відобразяться на короткий момент. 
· Кімнатна температура (за замовчуванням в градусах Цельсія °C) відобразиться на дисплеї. Може пройти 3-8 хвилин перед тим, як відобразиться правильна температура.
6.1.  Прийом радіокерованого часу
· Увага: Радіоприйом працює тільки в звичайному режимі (перемикач в положенні AL ON /OFF)
· Годинник тепер почне сканувати частотний сигнал DCF, та піктограма DCF буде мигати на дисплеї. Після того як часовий код буде успішно отримано через 7 хвилин, радіокерований час та піктограма DCF відобразяться постійно на дисплеї.
· Прийом DCF завжди відбувається щоденно о 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 та 5:00 годині ранку. Якщо прийом не був успішно отриманий до 5:00 ранку, то наступна спроба прийому знову відбудеться о 1:00 годині ранку.
· Ви можете почати ініціалізацію вручну.
· Натисніть та утримуйте кнопку HR протягом трьох секунд.
· Піктограма прийому DCF буде мигати.
· Щоб припинити спробу прийому DCF, натисніть коротко кнопку HR. Піктограма прийому DCF зникне. 
· Маються три різні піктограми прийому:
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блимає – прийом активний

постійно відображається – прийом дуже добрий

відсутня піктограма – немає прийому/прийом виключений/ручне налаштування часу

· Якщо годинник не може визначити сигнал DCF (наприклад, внаслідок перешкод, відстані передачі тощо), час можна встановити вручну. Годинник після цього буде функціонувати, як звичайний кварцовий годинник (дивіться розділ Ручне налаштування годинника).
Примітка для радіокерованого часу
Базовий час для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, що функціонує за допомогою Фізичного Технічного Федерального Управління, заснованого в Брауншвейгу (Брансуік), Германія. Він має відхилення часу менше однієї секунди за один мільйон років. Час кодується та передається із Майну-flingen біля Франкфурту через сигнал з частотним кодуванням DCF-77 (77.5 kHz) та має діапазон передачі приблизно 1500 км. Ваш радіокерований годинник отримує цей сигнал та перетворює його, щоб показувати точний час. Регулювання на літній час (літній/зимовий час) здійснюється автоматично. В літній час на дисплеї відображається DST. Якість прийому залежить головним чином від географічного місцезнаходження. В нормальних умовах не повинно бути ніяких проблем з прийомом в радіусі 1500 км навколо Франкфурта.
Будь ласка, зверніть увагу на наступне:
· Рекомендована відстань до будь-яких джерел перешкод, таких як комп’ютерні екрани та телевізори, щонайменше 1.5-2 метри.
· В бетонних стінах (армованих сталлю), таких як підвали, отриманий сигнал природно ослаблений. В крайніх випадках, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна, щоб поліпшити прийом.
· В нічний час атмосферні перешкоди звичайно менш сильні, та прийом можливий у більшості випадків. Єдиного денного прийому достатньо, щоб зберігати точність відхилення менше 1 секунди.
7. Робота з пристроєм
· Натисніть та утримуйте кнопку HR або MIN в режимі налаштування для швидкої прокрутки.
· Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо ніяка кнопка не буде натиснута протягом тривалого періоду часу.
7.1. Ручне налаштування годинника
· Здвиньте перемикач в положення TIME SET.
· Час буде мигати на великому дисплеї.
· Натисніть кнопку HR, щоб відрегулювати години.
· Після налаштування час буде відображатися в системі відображення 12 або 24 години. Спочатку години відобразяться в 24-годинній системі, після цього години відобразяться в 12-годинній системі (PM відображатиметься на дисплеї з 12 до 24 години).
· Натисніть кнопку MIN, щоб відрегулювати хвилини.
· Здвиньте перемикач в положення AL ON або AL OFF, щоб вийти з режиму налаштування.
· На дисплеї з’явиться відрегульований час.
· Після успішного прийому сигналу DCF вручну налаштований час буде перезаписаний.
7.2.  Налаштування часу будильника
· Здвиньте перемикач в положення AL SET.
· Час будильника (за замовчуванням 7:00) буде мигати на середньому дисплеї.
· Натисніть кнопку HR, щоб відрегулювати години.
· Натисніть кнопку MIN,  щоб відрегулювати хвилини.
· Здвиньте перемикач в положення AL ON, щоб активувати функцію будильника.
· Піктограма будильника з’явиться на дисплеї.
7.3.  Функції будильника
· Коли налаштований час будильника буде досягнуто,  будильник почне дзвеніти.
· Піктограма будильника буде мигати.
· Підсвічування включиться на короткий момент.
· Наростаючий дзвінок будильника автоматично буде вимкнено через декілька хвилин.
· Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути дзвінок будильника, або натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT, після чого активується функція відстрочення дзвінка snooze.
· Піктограма будильника та піктограма snooze відобразяться на дисплеї.
· Дзвінок будильника перерветься на п’ять хвилин.
· Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути функцію відстрочення дзвінка будильника.
· Піктограма snooze зникне.
· Піктограма будильника залишається на дисплеї, та час будильника буде повторно активовано в той самий час.
· Здвиньте перемикач в положення AL OFF, щоб вимкнути функцію будильника.
· Піктограма будильника зникне.
7.4.  Налаштування функції NAP
· На верхньому дисплеї (за замовчуванням 00) з’явиться налаштований час для функції NAP.
· Оберіть час за допомогою кнопки 5, 15 або 30, як довго ви хочете спати. З кожною подальшою операцією кнопки час буде добавлятися (до 360 хвилин).
· З налаштуванням хвилин функція NAP буде активована.
· За допомогою кнопки CLEAR ви можете стерти налаштований час або зупинити таймер.
· Будильник дзвеніть, коли минає налаштований час.
· Піктограми будуть мигати.
· 00 відобразиться на дисплеї.
· Підсвічування включиться на десять секунд.
· Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити дзвінок будильник.
· Функція NAP дезактивована.
7.5.  Підсвічування
· Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT.
· Підсвічування включиться на десять секунд.
7.6.  Налаштування одиниці температури
· На нижньому дисплеї відображається кімнатна температура (за замовчуванням градус Цельсія °C).
· Натисніть кнопку HR, щоб перемикатися між градусом Цельсія (°C) або градусом Фаренгейта (°F), щоб обрати бажану одиницю температури.
8. Чищення та технічне обслуговування

· Здійснюйте чищення пристрою за допомогою м’якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.

· Видаляйте батарейки, якщо ви не використовуєте пристрій довгий період часу.
· Зберігайте цей пристрій в сухому місці.
8.1.  Заміна батарейок
· Здійснюйте заміну батарейок, коли на дисплеї відображається піктограма батарейки.
· Відкрийте батарейний відсік та вставте дві нові батарейки 1.5 V AA, додержуючись вказаної полярності.
· Знову закрийте батарейний відсік.
9. Пошук та усунення несправностей
Проблеми 
Рішення 
	Відсутнє відображення
	( Впевніться, що додержана правильна полярність батарейок
( Замініть батарейки

	Відсутній прийом DCF 
	( Перемикач в положенні AL ON/OFF
( Натисніть та утримуйте кнопку HR протягом трьох секунд та запустіть прийом вручну

( Почекайте спроби прийняття сигналу в нічний час

( Оберіть інше місце для вашого продукту

( Встановіть час вручну

( Перевірте, чи немає якихось джерел перешкод

( Перезапустіть пристрій згідно з вказівками інструкції

	Індикація LL.L / HH.H
	( Температура виходить за межі діапазону вимірювання

	Неправильне відображення 
	( Замініть батарейки


Якщо ваш пристрій не працює правильно, не дивлячись на прийняті заходи, зв’яжіться з продавцем, у якого ви купували продукт.

10. Видалення відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти і використовувати повторно. 

Ніколи не викидайте порожні батареї і акумулятори в побутові відходи. 

Як споживач ви повинні віднести їх в ваш роздрібний магазин або у відповідний відділ відповідно державних або місцевих норм з метою захисту навколишнього середовища. Позначення для важких металів: Cd=кадмій, Hg=ртуть, Pb=свинець.

Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)/Директива ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання.

Будь ласка, не викидайте цей продукт в побутові відходи. Користувач зобов'язаний віднести старі пристрої в місця, спеціально призначені для видалення електричного та електронного устаткування, щоб забезпечити безпеку навколишнього середовища. 
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11. Специфікації

	Енергоспоживання:
	Батарейки 2 x 1,5 V AA (не входять до комплекту)

	Діапазон вимірювання температури:
	-10°C... 50°C (14°F... 122°F) °C/°F-перемикається

	Розмір корпусу:
	138 x 70 x 70 мм

	Вага:
	168 грам (тільки пристрій)


Жодну частину цієї інструкції не можна відтворювати без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані є вірними на момент видання інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Останні технічні дані та інформацію про ваш продукт можна знайти, вводячи номер вашого продукту на нашій домашній сторінці.
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