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ICON – Дизайнерський радіокерований будильник 
Інструкція з експлуатації
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням

· Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

· Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.

· Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. 

· Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.

· Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!

· Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому.

2. Комплект поставки

• Цифровий будильник

• Інструкція з експлуатації

• Блок живлення 

3. Область застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

• Великі світлодіодні цифри
• Радіокерований годинник найвищої точності
• Будильник з функцією «дрімоти» snooze 
• Регульований інтервал snooze
• Два рівня яскравості

4. Для вашої безпеки:

• Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.
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 Увага! Ризик ураження електричним струмом:

• Підключайте цей пристрій тільки в стінну розетку, що встановлена відповідно нормативів електричної безпеки вашої країни та з відповідною напругою мережі (дивіться марку виготовлювача).

• Стінна розетка повинна бути розташована біля обладнання та легко доступна.

• Відключайте пристрій негайно від мережі, якщо трапиться якась несправність.

• Пристрій та блок живлення не повинні контактувати з водою або вологою. Підходить тільки для використання в приміщенні.

• Не використовуйте пристрій, якщо корпус або блок живлення пошкоджені.

• Зберігайте пристрій подалі від тих людей (включаючи дітей), хто не може повністю усвідомлювати потенційні ризики при поводженні з електричним обладнанням. 
• Використовуйте тільки блок живлення, що поставляється в комплекті.

• Підключіть спочатку кабель до пристрою, а потім вставте вилку блока живлення в розетку.

• Не тягніть вилку з розетку за кабель.

• Направляйте мережний кабель таким чином, щоб він не стикався з предметами, що мають гострі краї, або з гарячими предметами. 
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Попередження! Загроза травми!
• Тримайте цей пристрій та батарейки у недоступному для дітей місці.

• Батарейки містять шкідливі кислоти і можуть бути небезпечними при ковтанні. Якщо батарейку проковтнуто, це може призвести до серйозних внутрішніх опіків та смерті протягом двох годин. Якщо ви підозрюєте, що батарейка могла бути проковтнута або іншим чином потрапила в тіло, зверніться за медичною допомогою негайно.

• Батарейки не можна кидати у вогонь, коротко замикати, розбирати або перезаряджати. Ризик вибуху!

• Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок разом, а також батарейок різних типів.

• Розряджені батарейки слід якомога швидше міняти, щоб запобігти пошкодженню, спричиненому витоком.

• Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та захисні окуляри під час роботи з батарейками, що витікають.
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Важлива інформація щодо безпеки пристрою!

• Не розміщуйте пристрій поблизу екстремальних температур, вібрацій та ударів. Захищайте його від вологи!

5. Елементи
5.1. Дисплей (Fig. 1)

A 1: PM (12-годинний формат) A 2: Час
A 3: Піктограма прийому DCF A 4: Піктограма DST 

A 5: Режим будильника A 6: Піктограма будильника
A 7: Піктограма Snooze 

5.2. Кнопки (Fig. 1+2)

B 1: Сенсорна кнопка SNOOZE/LIGHT B 2: Кнопка DOWN 
B 3: Кнопка UP B 4: Кнопка MODE 
B 5: Перемикач ALARM ON/OFF 
5.3. Корпус (Fig. 2+3)

C 1: Батарейний відсік 2 x 1,5 V AAA C 2: Гніздо живлення
C 3: Гніздо для кабелю
6. Початок роботи
• Вставте кінець блока живлення в гніздо живлення та підключіть вилку в стінну розетку.

• Важливо! Впевніться, що електрична напруга вашого будинку становить не більше 240V! В протилежних випадках ваш пристрій може пошкодитись.

• Пристрій надасть звуковий сигнал, та всі сегменти відобразяться на 2 секунди.

• Дисплей показує час 0:00.

6.1. Вставлення батарейок
• Батарейки будуть працювати в якості резервного енергоживлення у випадку переривання електроенергії.

• Відкрийте батарейний відсік будильника.
• Вставте дві нові батарейки 1,5 V AAA, з полярністю як вказано.

• Закрийте батарейний відсік.

6.2. Прийом частотного сигналу DCF 

• Годинник скануватиме частотний сигнал DCF, та піктограма DCF буде блимати на дисплеї.

• Після того як часовий код буде отриманий через 3-7 хвилин, відобразиться радіокерований час. Піктограма DCF залишається на дисплеї.
• Якщо прийом не успішний, піктограма DCF зникне, та годинник повторюватиме спробу прийому кожні 3 години.

• Активуйте прийом вручну, утримуючи кнопку UP 2 секунди. Годинник тепер скануватиме частотний сигнал DCF, та піктограма DCF блиматиме.
• Щоб завершити спробу прийому DCF, натисніть ще раз кнопку UP. Піктограма прийому DCF зникне.

• Прийом DCF завжди відбувається о 2:00 та 3:00 годині ранку. Якщо прийом не отриманий успішно о 3:00 годині, то наступна спроба відбуватиметься до 5:00 години ранку.

• Щоб уникнути інтерференцій, автоматично включається слабке підсвічування під час прийому радіокерованого годинника.
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• Три різних стани прийому відображаються наступним чином:

Піктограма блимає – прийом активний
Піктограма стабільна – прийом дуже добрий 
Піктограма відсутня – відсутній прийом / ручне налаштування часу

• Якщо годинник не може визначити DCF-сигнал (наприклад, внаслідок інтерференцій, відстані передачі тощо), час можна налаштувати вручну. Піктограма прийому DCF зникне, та годинник після цього буде працювати, як звичайний кварцовий годинник.

Прийом радіокерованого часу
Базовий час для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, що функціонує за допомогою Фізичного Технічного Федерального Управління, заснованого в Брауншвейгу (Брансуік), Німеччина. Він має відхилення часу менше однієї секунди за один мільйон років. Час кодується та передається із Майну-flingen біля Франкфурту через сигнал з частотним кодуванням DCF-77 (77.5 kHz) та має діапазон передачі приблизно 1500 км. Ваш радіокерований годинник отримує цей сигнал та перетворює його, щоб показувати точний час. Регулювання на літній час (літній/зимовий час) здійснюється автоматично. В літній час DST відображається на дисплеї. Якість прийому залежить головним чином від географічного місцезнаходження. 

Будь ласка, зверніть увагу на наступне:
· Рекомендована відстань до будь-яких джерел перешкод, таких як комп’ютерні екрани та телевізори, щонайменше 1.5-2 метри.
· В бетонних стінах (армованих сталлю), таких як підвали, отриманий сигнал природно ослаблений. В крайніх випадках, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна, щоб поліпшити прийом.
· В нічний час атмосферні перешкоди звичайно менш сильні, та прийом можливий у більшості випадків. Єдиного щоденного прийому достатньо, щоб зберігати точність відхилення менше 1 секунди.
7. Операції
7.1. Ручні налаштування
• Важливо: Пристроєм неможливо оперувати під час прийому часового DCF-сигналу.

• Натисніть та утримуйте кнопку UP або DOWN в режимі налаштування для швидкої прокрутки.

• Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо жодна кнопка не буде натиснута протягом 20 секунд.

7.2. Налаштування часу

 • Натисніть та утримуйте кнопку MODE в звичайному режимі протягом 2 секунд.

• 00 (за замовчуванням) почне блимати. Натисніть кнопку UP або DOWN, що налаштувати часовий пояс (00, 01, -01).

• Корекцію часового поясу необхідно виконати для тих країн, де DCF-сигнал можливо прийняти, але часовий пояс відрізняється від часу DCF (наприклад, +1=одна година плюс).

• Підтвердить натисканням кнопки MODE.

• Цифри годин почнуть блимати.

• Натисніть кнопку UP або DOWN, що налаштувати години.

• Підтвердить натисканням кнопки MODE.

• Налаштуйте хвилини таким самим способом.

• Підтвердить натисканням кнопки MODE.

• Вручну налаштований час буде перезаписано після успішного отримання часового DCF-сигналу.

7.2.1. Формат відображення часу 24 або 12 годин
• Натисніть кнопку DOWN в звичайному режимі, щоб обрати між форматом 12 або 24 години.

• В форматі 12 HR після 12 години на дисплеї відображатиметься PM.

7.3. Налаштування часу будильника
• Натисніть кнопку MODE в звичайному режимі, щоб увійти до режиму будильника.

• A1 та 6:00 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника відобразиться на дисплеї.

• Натисніть та утримуйте кнопку MODE протягом 2 секунд.

• Цифри годин почнуть блимати.

• Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб налаштувати години.

• Підтвердить натисканням кнопки MODE.

• Налаштуйте хвилини таким самим способом.

• Підтвердить натисканням кнопки MODE.

• 5 (за замовчуванням) або останній налаштований інтервал snooze відображається на дисплеї.

• Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб налаштувати потрібну тривалість часу (від 5 до 60 хвилин).

• Підтвердить натисканням кнопки MODE.

• Щоб активувати функцію будильника, поставте перемикач ALARM ON/OFF в положення ON.

• Піктограма будильника відображається на дисплеї.

• Коли налаштований час будильника буде досягнуто, будильник задзвенить.

• Натисніть будь-яку кнопку (крім SNOOZE/LIGHT), та будильник припинить звучання.

• Піктограма будильника залишається на дисплеї.

• Якщо будильник не зупини вручну, висхідний сигнал будильника автоматично виключиться через дві хвилини та заново активується в той самий час наступного дня.

• Під час звучання будильника натисніть сенсорну кнопку SNOOZE/LIGHT коротко, та функція snooze активується.

• Після активації функції snooze піктограма snooze буде блимати на дисплеї.

• Будильник припинить звучання на налаштований інтервал часу (5 хвилин за замовчуванням).

• Щоб дезактивувати функцію будильника, поставте перемикач ALARM ON/OFF в положення OFF. Піктограма будильника зникне.

8. Підсвічування дисплея

• Натисніть сенсорну кнопку SNOOZE/LIGHT, щоб налаштувати яскравість в 2 рівнях, або вимкніть її (LOW – HIGH – OFF). За замовчуванням — налаштування LOW.

9. Догляд та обслуговування

• Чистіть пристрій м’якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або засоби для чищення. Захищайте його від вологи!

• Виймайте батарейки, якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого періоду часу.

• Зберігайте пристрій в сухому місці.

10. Виявлення та усунення несправностей
	Відсутнє відображення 
	➜ Підключіть пристрій до блока живлення

➜ Перевірте блок живлення

➜ Налаштуйте яскравість сенсорною кнопкою SNOOZE/LIGHT 

	Слабке відображення
	➜ Почекайте прийому сигналу DCF

➜ Налаштуйте яскравість сенсорною кнопкою SNOOZE/LIGHT

	Відсутній прийом DCF 
	➜ Натисніть та утримуйте кнопку UP протягом 2 секунд, щоб активувати прийом.

 ➜ Почекайте спроби прийому в нічний час

➜ Перезапустіть пристрій згідно вказівок цієї інструкції

➜ Оберіть інше місце для вашого пристрою

➜ Перевірте, чи немає поблизу джерел інтерференцій

➜ Налаштуйте годинник вручну 

	Неправильна індикація 
	➜ Перезапустіть пристрій згідно вказівок цієї інструкції


Якщо ваш пристрій не працює належним чином, не дивлячись на вжиття приведених заходів, зверніться до продавця, у якого ви купували цей продукт.

11. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.
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Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

12. Специфікації
	Енергоспоживання 
	Блок живлення (в комплект входить)

Вхід 100-240V AC 50/60Hz 0.3A (макс.)

Вихід 5.0 V DC 1.0 A, 5.0 W

Середня активна ефективність: >73.62%

Нульове навантаження енергоспоживання: <0.10 W

Резервні батарейки 2 x 1,5 V AAA (в комплект не входять)

Використовуйте лужні батарейки

	Розміри 
	132 x 64 x 80мм

	Вага  
	153 грам (тільки пристрій)


Жодну частину цієї інструкції не можна відтворювати без письмового дозволу TFA Dostmann. 

Технічні дані є вірними на момент видання інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Останні технічні дані та інформацію про ваш продукт можна знайти, вводячи номер вашого продукту на нашій домашній сторінці.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Цим TFA Dostmann заявляє, що цей тип радіообладнання 60.2543 задовольняє основним вимогам директиви 2014/53/EU. Повний текст цієї декларації доступний за наступною інтерент-адресою www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce
www.tfa-dostmann.de
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