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Годинник з функцією підзарядки USB «ELLYPSE»
Інструкція з експлуатації
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA. 

1. Перед тим, як приступити до роботи

· Будь ласка, дуже уважно прочитайте інструкцію. 

· Ця інформація допоможе вам добре ознайомитись з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції та компоненти, узнати важливі подробиці про перше використання та роботу з пристроєм, а також отримати поради у випадках несправностей.

· Слідування цій інструкції по експлуатації у використанні попередить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав у випадках дефектів, спричинених неправильним використанням.

· Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що з’явилось в результаті недодержання вказівок цієї інструкції.

· Також ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які неправильні показання та за наслідки, до яких вони можуть призвести.

· Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради по безпеці! 

· Будь ласка, зберігайте інструкцію для перегляду в майбутньому.

2. Комплект поставки

· Радіокерований годинник • Блок живлення • Інструкція з експлуатації
3. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді
· Радіокерований годинник високої точності
· Великі цифри LED
· З часовим поясом та можливістю ручного налаштування
· Функція відстрочення дзвінка будильника (Snooze) з регульованим інтервалом
· Регулювання яскравості та гучності дзвінка будильника
· Функція підзарядки для мобільних пристроїв через USB-порт (1A)
4. Для вашої безпеки
· Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції. 

· Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені.
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 Увага!
Ризик електричного удару!
· Підключайте пристрій тільки в стінну розетку, яка встановлена відповідно правил техніки електробезпеки та має електричну напругу 240V! Стінна розетка повинна бути розташована біля цього обладнання та легко доступна.
· Пристрій та блок живлення не повинні контактувати з водою або вологою. Підходить тільки для кімнатного застосовування.
· Не використовуйте цей пристрій, якщо корпус або блок живлення пошкоджені.
· Зберігайте цей пристрій подалі від людей (включаючи дітей), хто не може в повній мірі усвідомлювати потенційні ризики при поводженні з електричним обладнанням.
· Відключайте пристрій негайно, якщо трапиться якась поломка, або якщо пристрій не використовується довгий період часу.
· Використовуйте тільки блок живлення, що поставляється в комплекті.
· Спочатку приєднуйте провід до базової станції, а потім вставляйте блок живлення в мережну розетку.
· Не тягніть блок живлення з розетки за його кабель.
· Направляйте мережний шнур таким чином, щоб він не стикався з гарячими предметами або з предметами, що мають гострі краї.
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 Увага! Загроза травми!

· Тримайте пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.

· Батарейки не можна кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!

· Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно замінювати як можна швидше, щоб уникнути ушкодження, викликаного витоком батарейки. 

· Ніколи не використовуйте одночасне поєднання старих і нових батарей або батареї різних типів. Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з витікшими батарейками.
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· Важлива інформація з безпеки продукту!

· Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.

5. Елементи
A: Дисплей (Fig. 1):
A 1:
Час
A 2: PM
A 3:
Піктограма літнього часу

A 4: Час будильника 

A 5:
Піктограма будильника 
A 6: Піктограма Snooze 
A 7:
Піктограма прийому DCF 
B: Кнопки (Fig. 2):
B 1:
Сенсорна кнопка SNOOZE 
B 2: Кнопка AL 
B 3:
Кнопка MODE 
B 4: Кнопка UP 
B 5:
Кнопка DOWN
B 6: Кругова шкала LIGHT 
B 7:
Кругова шкала VOL 
C: Корпус (Fig. 3+4):
C 1: Підставка (розкладна)
C 2: Батарейний відсік

C 3: Гніздо для блока живлення
C 4: USB-порт
6. Початок роботи

· Видаліть захисну плівку з дисплея.
· Вставте штир блока живлення в гніздо пристрою та вставте вилку в стінну розетку.
· Важливо! Впевніться, що електрична напруга вашого будинку складає не більше 240V! В протилежному випадку ваш пристрій може пошкодитись.
· Пристрій тепер готовий до використання. Всі сегменти відобразяться приблизно на 2 секунди.
· Відкрийте батарейний відсік та вставте дві нові батарейки AAA 1.5 V, додержуючись вказаної полярності.
· Знову закрийте батарейний відсік.
· Пристрій працює тільки з блоком живлення. Батарейки можуть служити в якості резервного джерела живлення у випадку порушення енергопостачання.
6.1. Прийом радіокерованого часу
· Годинник тепер скануватиме частотний сигнал DCF, ті піктограма DCF буде блимати на дисплеї. Після успішного отримання часового коду через 3-8 хвилин радіокерований час та піктограма DCF будуть постійно відображатися на дисплеї.
· Щоб уникнути перешкод, освітленість дисплея становиться слабкішою під час прийому радіокерованого часу, та USB-порт виключиться.
· Прийом DCF завжди відбувається о 2:00 ранку. Якщо прийом не отриманий, наступні спроби прийому будуть відбуватися о 3:00 та о 4:00 ранку.
· Ви можете також запустити ініціалізацію вручну.
· Натисніть та утримуйте кнопку UP протягом трьох секунд.
· Годинник тепер буде сканувати частотний сигнал DCF, ті піктограма DCF блиматиме на дисплеї.
· Щоб зупинити спробу прийому DCF, натисніть знову кнопку UP. Піктограма прийому DCF зникне.
Три піктограми відображають різний стан прийому:
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блимає – прийом активний 

стабільна  – прийом дуже добрий
відсутня піктограма – відсутній прийом DCF 

· Якщо годинник не може визначити DCF-сигнал (наприклад, внаслідок перешкод, відстані передачі тощо), час можна налаштувати вручну.
· Годинник після цього буде працювати, як звичайний кварцовий годинник (дивіться розділ: Ручні налаштування).
Примітка для радіокерованого часу
Базовим часом для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, керований Фізико-Технічним Федеральним Управлінням, заснованим у Брауншвейгу (Брансуік), Германія. Він має відхилення часу менше однієї секунди за мільйон років. Час кодується і передається з Mainflingen біля Франкфурта за допомогою частотного сигналу DCF-77 (77.5 кГц), та діапазон передачі складає приблизно 1 500 км. Регулювання на літній час здійснюється автоматично. В літній час піктограма DST відображається на дисплеї. Якість прийому залежить, головним чином, від географічного положення. В звичайних умовах не повинно бути ніяких проблем з прийомом у радіусі 1 500 км навколо Франкфурта.

Будь ласка, зверніть увагу на наступні фактори:

· Рекомендована відстань до будь-яких перешкод, таких як комп'ютерні монітори або телевізори, становить мінімум 1,5 – 2 метри. 

· В залізобетонних приміщеннях (підвали, верхні частини будівель) одержуваний сигнал природно послаблюється. В крайніх випадках, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна і/або зорієнтуйте його передню або задню частину за напрямом до передавача Франкфурта. 

· У нічний час атмосферні перешкоди зазвичай менш сильні, і прийом можливий у більшості випадках. Єдиного щоденного сигналу достатньо, щоб підтримувати відхилення точності менше 1 секунди. 

7. Операції
7.1.  Ручні налаштування
· Важливо: Операції з пристроєм неможливі під час прийому часового сигналу DCF.
· Натисніть та утримуйте кнопку UP або DOWN в режимі налаштування для швидкої прокрутки.
· Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо ніяка кнопка не буде натиснута протягом 20 секунд.
7.1.1. Налаштування часу
· Натисніть та утримуйте кнопку MODE в звичайному режимі протягом трьох секунд.
· Часовий пояс (00 – за замовчуванням) буде блимати. Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб виконати корекцію часового поясу (+1/-1).
· Корекцію часового поясу потрібно виконувати в тих країнах, де можливий прийом DCF-сигналу, але часовий пояс відрізняється від часу DCF (наприклад, +1=одна година плюс).
· Натисніть знову кнопку MODE і відрегулюйте години та хвилини кнопкою UP або DOWN.
· Підтвердить налаштування кнопкою MODE.
· Вручну налаштований час буде замінено після успішного отримання часового сигналу DCF.
7.1.2. Формат відображення часу 12 та 24 години
· Натисніть кнопку DOWN в звичайному режимі, щоб обрати формат відображення часу 12 HR або 24 HR.
· В форматі 12 HR на дисплеї відображатиметься PM після 12 години.
7.2.  Налаштування будильника
· Натисніть кнопку MODE в звичайному режимі, щоб увійти в режим будильника.
· AL та 06:00 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника відобразиться на дисплеї.
· Натисніть та утримуйте кнопку MODE протягом трьох секунд, щоб увійти  до режиму налаштування.
· Піктограма будильника відобразиться на дисплеї, будильник активований. Цифри години блимають.
· Натисніть кнопку UP або DOWN , щоб налаштувати потрібний час.
· Підтвердить кнопкою MODE.
· Налаштуйте хвилини тим самим чином.
· Підтвердить кнопкою MODE.
· 5 (за замовчуванням) або останній налаштований інтервал snooze відобразиться на дисплеї.
· Натисніть кнопку UP або DOWN, щоб налаштувати потрібний інтервал часу (від 5 до 60 хвилин).
· Підтвердить кнопкою MODE.
· Щоб активувати та дезактивувати функцію будильника, натисніть кнопку AL в звичайному режимі.
· Піктограма будильника відобразиться/зникне з дисплея.
· Коли будильник активований, будильник почне дзвеніти після досягання налаштованого часу будильника.
· Натисніть будь-яку кнопку (окрім SNOOZE) , та звучання будильника зупиниться.
· Якщо будильник не зупинити вручну, висхідний дзвінок будильника автоматично виключиться через дві хвилини та заново активується в той самий час наступного дня.
· Піктограма будильника залишиться на дисплеї.
· Коли будильник дзвенить, натисніть коротко сенсорну кнопку SNOOZE, після чого активується функція snooze.
· Після активації функції snooze піктограма snooze буде блимати на дисплеї.
· Дзвінок будильника перерветься на налаштований проміжок часу.
7.3.Освітленість дисплея
· Ви можете обрати між 3 рівнями яскравості сенсорною кнопкою SNOOZE (HIGH/L OW/OFF).
· Крім того, яскравість можна відрегулювати на постійній основі на бажаний рівень за допомогою круговою шкали LIGHT (на рівень HIGH та LOW).
7.4.  Гучність 
· Гучність будильника можна відрегулювати на постійній основі на бажаний рівень за допомогою круговою шкали VOL.
7.5.  Функція підзарядки
· Підключіть USB-кабель (не поставляється) до USB-порту в будильнику та підключіть інший кінець до вашого мобільного пристрою. Впевніться, що функція підзарядки USB підходить до вашого мобільного пристрою (зарядний струм 1A).
· Не застосовуйте надмірної сили, коли підключаєте USB-кабель. Штир USB підходить тільки до одного USB-порта.
8. Чищення та технічне обслуговування
· Чистіть пристрій за допомогою м’якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
· Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь продуктом довгий період часу.
· Зберігайте пристрій в сухому місці.
8.1. Заміна батарейок
· Відкрийте батарейний відсік та вставте дві нові батарейки AАА 1.5 V, полярність, як вказано.
· Закрийте знову батарейний відсік.
9. Пошук та усунення несправностей
	Проблема 
	Рішення 

	Відсутнє або невиразне відображення 
	( Підключіть пристрій до блока живлення

( Перевірте блок живлення
( Почекайте прийому сигналу DCF 
( Налаштуйте яскравість сенсорною кнопкою SNOOZE та круговою шкалою LIGHT

	Відсутній прийом DCF
	(Натисніть та утримуйте кнопку UP в звичайному режимі протягом 3 секунд 
( Почекайте спроби прийому в нічний час

( Оберіть інше місце розташування  (перешкоди!)
( Заново запустіть пристрій згідно з вказівками інструкції
( Налаштуйте годинник вручну

	Не працює функція підзарядки
	( Підключіть пристрій до блока живлення
( Перевірте з’єднання USB-порта
( Почекайте прийом сигналу DCF

	Немає звука будильника
	( Збільшіть гучність круговою шкалою VOL 


Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.
10. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.
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 Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

11. Специфікації
	Енергоспоживання
	Резервні батарейки 2 x 1,5 V AAA (в комплект не входять) 

Блок живлення 240 V AC/5.0 V DC (1A) (входить  комплект)

	Зарядний вихід
	USB-порт

	Вихідна напруга
	5V/DC максимально 1A

	Розмір корпусу
	136 x 85 x 55 мм

	Вага 
	149 грам (тільки пристрій)
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