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Проекційний радіобудильник з функцією USB-підзарядки

Інструкція з експлуатації
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням

· Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.
· Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.
· Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. 
· Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.
· Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!
· Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому.
2. Комплект поставки
· Проекційний радіобудильник
· Блок живлення
· Резервна кругла батарейка типу CR2032
· Інструкція з експлуатації

3. Область діяльності та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

· Відображення крупними цифрами LED, 3 рівня яскравості та автоматична функція затемнення зі світлочутливим датчиком 
· Пробудження за допомогою радіо або будильника

· 2 часи будильника

· Функція затримки дзвінка будильника Snooze з регульованим інтервалом

· Радіо FM з 15 програмами пам’яті, регулюванням гучності та таймером сплячого режиму
· Функція підзарядки для мобільних пристроїв
4. Для вашої безпеки:

· Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

· Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.
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 Увага! Ризик ураження електричним струмом:

· Підключайте цей пристрій тільки в стінну розетку, що встановлена відповідно нормативів електричної безпеки вашої країни та з напругою мережі 230V!

· Стінна розетка повинна бути розташована біля обладнання та легко доступна.

· Пристрій та блок живлення не повинні контактувати з водою або вологою. Підходить тільки для використання в приміщенні.

· Не використовуйте пристрій, якщо корпус або блок живлення пошкоджені.

· Зберігайте пристрій подалі від тих людей (включаючи дітей), хто не може повністю усвідомлювати потенційні ризики при поводженні з електричним обладнанням. 

· Висмикніть негайно вилку пристрою з розетки, якщо трапиться будь-яка несправність, або якщо пристрій не використовується тривалий час.

· Використовуйте тільки блок живлення, що поставляється в комплекті.

· Підключіть спочатку провід пристрою, а потім вставте вилку блока живлення в розетку.

· Не витягуйте вилку з розетки за провід.

· Направляйте мережний шнур таким чином, щоб він не стикався з предметами, що мають гострі краї, або з гарячими предметами. 
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 Увага! Ризик травми:

· Тримайте пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.

· Батарейки містять шкідливі кислоти та можуть бути небезпечними при ковтанні. Якщо проковтнути батарейку, це може привести до серйозних внутрішніх опіків та смерті протягом двох годин. Якщо є підозра, що батарейку проковтнули, або вона іншим чином потрапила в тіло, негайно зверніться до медичної допомоги. 

· Батарейки не можна викидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!

· Батарейки з низьким зарядом необхідно якомога швидше замінити, щоб запобігти пошкодження, викликане витоком батарейок. Замініть батарейки, якщо ви не використовуєте продукт тривалий час. 

· Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно або батареї різних типів.

· Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете поводитись з батарейками, що потекли. 
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Важлива інформація з безпеки продукту!

· Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур, вібрацій або ударів.

5. Елементи
5.1. LCD-дисплей (Fig. 1)
A 1: Час
A 2: PM в 12-годинному форматі
A 3: MEM для пам’яті програм
A 4: Піктограма будильника 1
A 5: Піктограма будильника 2
A 6: SL для функції Sleep 
5.2.  Кнопки (Fig. 2)
B 1: Кнопка ▼
B 2: Кнопка VOL 
B 3: Кнопка RADIO/SLEEP
B 4: Кнопка SNOOZE/DIMMER 
B 5: Кнопка SET
B 6: Кнопка AL 
B 7:  Кнопка ▲ 
5.3.  Корпус (Fig. 3)
C 1: Батарейний відсік (різьбовий)
C 2: Кабель антени
C 3: Гніздо для блока живлення
C 4: USB-порт
C 5: Проекційна консоль
6. Початок роботи

· Кругла батарейка CR2032 (поставляється) є резервною батарейкою для збереження годинника в операційному стані у випадку переривання електроенергії або іншого збою.
· Відкрийте батарейний відсік, використовуючи викрутку.
· Видаліть ізоляційну стрічку. Впевніться в дотриманні правильної полярності (полюс + зверху).
· Загвинтіть кришку батарейного відсіку, будьте уважні, щоб не затягнути гвинт занадто сильно.
· Вставте адаптер в гніздо блока живлення та під’єднайте блок живлення в стінну розетку. 
· Важливо! Впевніться, що електрична напруга вашого будинку складає не більше ніж 230V! В інших випадках ваш пристрій може пошкодитись.

· Пристрій засвітиться, та всі сегменти відобразяться на короткий момент.

· Пристрій тепер готовий до використання.

· Видаліть захисну плівку з дисплея.
· Годинник треба налаштувати на поточний час в режимі налаштування.
7. Налаштування

· Натисніть та утримуйте кнопку ▲ або ▼ в режимі налаштування для швидкої прокрутки.
· Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо жодна кнопка не буде натиснута протягом 20 секунд.
7.1. Налаштування часу та інтервалу snooze
· Натисніть та утримуйте кнопку SET протягом трьох секунд.
· Цифра годин буде блимати. Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб відрегулювати години.
· Натисніть кнопку SET знову, щоб виконати налаштування в наступній послідовності: хвилини, формат відображення часу 12 або 24. (24 Hr – за замовчуванням) та інтервал snooze від 5 до 60 хвилин (09 - за замовчуванням) та відрегулюйте їх кнопкою ▲ або ▼.
7.2. Налаштування часу будильника
· Натисніть кнопку AL у звичайному режимі, щоб увійти в режим будильника.
· 6:00 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника та піктограма будильника 1 відобразиться на дисплеї.
· Цифри годин блимають.
· Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб відрегулювати години.
· Підтвердить натисканням кнопки AL.
· Налаштуйте хвилини тим самим способом.
· Підтвердить натисканням кнопки AL.
· OFF (за замовчуванням) відобразиться на дисплеї. Будильник відключений.
· Ви можете обрати відповідне налаштування будильника натисканням кнопки ▲ або ▼:
rd = Пробудження за допомогою радіо 
bu = Пробудження за допомогою дзвінка будильника
· Підтвердить натисканням кнопки AL.
· Налаштуйте час будильника тим самим способом.
· Коли будильник активований, відповідна піктограма будильника відобразиться на дисплеї.
· Коли налаштований час будильника буде досягнуто, будильник пробудить вас за допомогою вибраного налаштування.
· Натисніть кнопку AL або RADIO/SLEEP, після чого сигнал будильника зупиниться.
· Якщо будильник не виключити вручну, сигнал будильника автоматично виключиться через 5 хвилин та заново активується в той самий налаштований час наступного дня.
· Піктограма будильника зберігається на дисплеї.
· Ви можете активувати функцію snooze натисканням кнопки SNOOZE/DIMMER.
· Піктограма будильника заблимає, а будильник припинить звучання на налаштований інтервал часу (see 7.1).
· Щоб дезактивувати функцію будильника, виключіть функцію будильника у відповідному режимі будильника (OFF). Піктограма будильника зникне.
8. Операції з радіо
· Натисніть кнопку RADIO/SLEEP, щоб включити радіо.ON та отримана радіочастота коротко відобразиться на дисплеї.
· Кожне натискання кнопки ▲ або ▼ буде збільшувати/зменшувати частоту на 0,1 mHz.
· Утримуйте кнопку ▲ або ▼ протягом трьох секунд, щоб запустити автоматичне сканування наступної найближчої радіостанції.
· Натисніть кнопку VOL. L00 відобразиться на дисплеї. Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб відрегулювати гучність (L00-L15).
· Якщо прийом слабкий, спробуйте зорієнтувати антену для кращого прийому.
· Уникайте близького розташування з можливими джерелами інтерференцій, такими як електронні пристрої та радіообладнання.
· Натисніть кнопку SNOOZE/DIMMER, щоб виключити радіо.
· В режимі радіо ніякі налаштування (час, будильник, проекція та освітлення) неможливо виконувати.
8.1. Налаштування програм радіостанції
· Ви можете запам’ятати 15 своїх улюблених станцій та включати їх лише натисканням однієї кнопки.
· Натисніть кнопку RADIO/SLEEP, щоб включити радіо.
· Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб відрегулювати обрану станцію.
· Натисніть та утримуйте кнопку SET. MEM відобразиться, та 01 блиматиме. Натисніть кнопку SET, щоб зберегти станцію.
· Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб відрегулювати наступну станцію.
· Натисніть та утримуйте кнопку SET. MEM відобразиться, та 01 блиматиме. Натисніть кнопку ▲, та 02 блиматиме. Натисніть кнопку SET, щоб зберегти станцію.
· Збережіть таким же способом інші радіостанції (до 15).
· Натисніть кнопку SET, щоб включити всі попередньо налаштовані станції почергово.
8.2. Сплячий режим 
· Натисніть кнопку RADIO/SLEEP двічі, щоб включити радіо та увійти до сплячого режиму.
· SL та 05 (за замовчуванням) відобразиться на дисплеї.
· Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб налаштувати потрібний сплячий режим (5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 75, 90 хвилин або OFF).
· Дисплей автоматично переключиться назад на відображення поточного часу.
· Натисніть кнопку RADIO/SLEEP двічі, щоб перевірити збережений час.
· Після закінчення налаштованого періоду часу радіо виключиться автоматично.
9. Проекція та освітлення

9.1. Проекція 
· Налаштуйте проекційну консоль у відповідне положення.
· Натисніть кнопку ▲ в звичайному режимі. Проекція поточного часу відобразиться постійно на стіні або стелі. Натисніть кнопку ▲, щоб відрегулювати яскравість в 2 рівнях або виключіть її (HIGH/LOW/OFF) (за замовчуванням).
· Натисніть та утримуйте кнопку ▲, щоб повернути зображення на 180°.
9.2. Освітлення

· Щоб активувати (AU) або дезактивувати (OFF) функцію автоматичного затемнення, натисніть та утримуйте кнопку SNOOZE/ DIMMER.

9.2.1. Ручний режим освітлення
· За замовчуванням, функція автоматичного затемнення відключена (OFF).
· В цьому режимі ви можете відрегулювати яскравість в 3 рівнях або відключити її. Пристрій оснащений підсвічуванням в 2 рівнях (LOW/HIGH), яке також видно в яскраво освітленому середовищі та вночі, що дозволяє користувачу зчитувати дисплей в темряві.
· Натисніть коротко кнопку SNOOZE/DIMMER. Послідовність наступна: LOW (за замовчуванням) - HIGH - OFF – нічне освітлення).
9.2.2. Автоматичний режим затемнення

· Натисніть та утримуйте кнопку SNOOZE/DIMMER , щоб активувати автоматичний режим затемнення. AU відобразиться на дисплеї.
· В цьому режимі низьке освітлення дисплея активоване, та нічне освітлення включиться автоматично, після того як світлочутливий датчик зареєструє темряву. Ручне налаштування неможливе.
· Натисніть та утримуйте кнопку SNOOZE/DIMMER знову, щоб дезактивувати автоматичний режим затемнення. OFF відобразиться на дисплеї.
· Дисплей автоматично повернеться до відображення поточного часу.
10. Функція підзарядки

· Підключіть ваш зарядний USB-кабель в USB-порт на будильнику та підключіть інший кінець до вашого мобільного пристрою. Впевніться, що зарядна функція USB підходить для вашого мобільного пристрою (зарядний струм максимально 1A).
· Не застосовуйте надмірної сили, коли підключаєте USB-кабель. USB-штекер підходить тільки до одного USB-порту.
11. Догляд та технічне обслуговування

• Чистіть пристрій за допомогою м’якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники та миючі засоби.

• Виймайте батарейку, якщо пристрій не використовується довгий період часу.

• Зберігайте пристрій в сухому місці.

12. Виявлення та усунення несправностей
	Проблема 
	Рішення

	Відсутнє відображення
	➜ Підключіть пристрій до блока живлення

	Неправильна індикація 
	➜ Налаштуйте годинник (дивіться 7.1)
➜ Від’єднайте пристрій від блока живлення, видаліть батарейку та перезапустіть через 3 секунди

	Відсутня проекція
	➜ Натисніть кнопку ▲ (виключіть радіо, якщо необхідно)

	Відсутнє підсвічування
	➜ Налаштуйте яскравість за допомогою кнопки SNOOZE/DIMMER (дивіться пункт 9.2) (виключіть радіо, якщо необхідно)


Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

13. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.
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Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

14. Специфікації
	Енергоспоживання 
	Блок живлення: Вхідний сигнал 100-240V ~ 50/60 Hz 0.2A

	
	Вихідний сигнал 5.0 V = 1000mA

	
	Резервна батарейка CR2032 (поставляється в комплекті)

	Радіочастотний діапазон
	FM 76 - 108 MHz з кроками в 0.1 MHz

	Розмір корпусу
	180 x 48 x 100 мм

	Вага 
	216 грам (тільки пристрій)
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