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Дякуємо за придбання цього пристрою від TFA. 

1. Перед початком використання

• Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

• Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися важливі подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.

• Дотримання цієї інструкції по експлуатації і дотримання всіх її вказівок запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. 

• Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. 

• А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.

• Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

• Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!

2. Область діяльності і всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

Час

• Дисплей відображає у звичайному режимі час (година, хвилина, секунда) і день тижня, дату та налаштований час будильника.

• Відображення 12 та 24-годинного формату часу.

Секундомір

• Дискретність: 1/100 секунди

• Максимальний робочий час: 23 години 59 хвилин і 59 секунд

Будильник 

• Функція будильника

• Щогодинний сигнал 

4. Для вашої безпеки

• Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Цей продукт потрібно використовувати тільки так, як вказано в інструкції.

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни в продукті заборонені.

• Цей продукт не можна використовувати в медичних цілях або для громадської інформації, а призначений тільки для застосування в домашніх умовах. 
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Попередження!

Ризик травми:

• Зберігайте ці пристрої і батареї поза досяжністю дітей.

• Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху! 

• Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно змінити як можна швидше, щоб запобігти пошкодження внаслідок витоку батарейки. Ніколи не використовуйте одночасне поєднання старих і нових батарей або батареї різних типів. Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли поводитесь з витікшими батарейками.
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 Важлива інформація про безпеку продукту!

• Не піддавайте пристрій екстремальних температур, вібрацій або ударів.

• Захищайте пристрій від вологи.

5. Налаштування

Зміна режиму: (натисніть кнопку MODE) 

• Звичайний режим – режим таймера – режим налаштування будильника – режим налаштування часу

5.1. Налаштування годинника та календаря

Інформація: обидві кнопки MODE мають однакову функцію.

• Натисніть кнопку MODE три рази в звичайному режимі, щоб увійти в налаштування часу.

• Блимає індикація секунд і дня тижня.

• Натисніть кнопку START/STOP, щоб встановити секунди на нуль.

• Натисніть кнопку LAP/RESET, щоб вибрати хвилини, години, день, місяць і день тижня і встановіть їх за допомогою кнопки START/STOP.

• Будь ласка, зверніть увагу, що під час налаштування годин спочатку з'являється А, Р і потім Н.

• У форматі 12-годинного відображення часу на дисплеї з'являється A (вранці) або P (вдень).

• У форматі відображення часу 24 годин на дисплеї з'являється Н.

• Натисніть кнопку MODE, щоб підтвердити налаштування.

• Дисплей відображає поточний час, і підсвічена позначка дня тижня. 

• Натисніть кнопку START/STOP у звичайному режимі, щоб перемикатися між часом і датою.

5.2. Будильники

Функція будильника

• Натисніть кнопку MODE два рази в звичайному режимі, щоб увійти в режим налаштування часу для будильника.

• Піктограма годинника і дня тижня почне блимати.

• Натисніть кнопку START/STOP, щоб встановити годинник.

• Піктограма будильника з'являється на дисплеї.

• Будильник активований.

• Натисніть кнопку LAP/RESET.

• Цифри хвилин блимають.

• Натисніть кнопку START/STOP, щоб відрегулювати хвилини.

• Натисніть кнопку MODE, щоб підтвердити налаштування.

• Поточний час з'являється на дисплеї, піктограма будильника, і підсвічується піктограма дня тижня.

• Коли час будильника буде досягнуто, будильник почне дзвеніти.

• Якщо будильник не зупинити натисканням кнопки LAP/RESET, звуковий сигнал вимкнеться автоматично через кілька секунд і буде повторно активований в той же самий час.

• Натисніть кнопку START/STOP, і функція snooze буде активована. Звуковий сигнал будильника буде повторно активований через 5 хвилин.

• Одночасно натисніть кнопку LAP/RESET і кнопку START/STOP, щоб активувати / деактивувати функцію будильника.

• Піктограма будильника з'являється / зникає на дисплеї.

• Натисніть кнопку LAP/RESET у звичайному режимі, щоб перемикатися між часом і часом будильника.

5.3. Щогодинний сигнал

• Натисніть і утримуйте кнопку LAP/RESET у звичайному режимі.

• Налаштований час будильника з'являється на дисплеї.

• Натисніть кнопку MODE в той же час, щоб активувати щогодинний сигнал.

• Під усіма піктограмами дня тижня з'являться темні підсвічування.

• Щогодинний сигнал тепер активований.

• Щоб дезактивувати щогодинний сигнал, натисніть і утримуйте кнопку LAP/RESET і натисніть кнопку MODE одночасно, щоб вимкнути цю функцію.

• Темне підсвічування зникне з дисплея.

5.4. Функція секундоміра

• Натисніть кнопку MODE у звичайному режимі, щоб увійти в режим вимірювання. В режимі секундоміра заблимає темне підсвічування.

• З допомогою натискання кнопки START/STOP ви можете почати і зупинити рахунок у зворотному напрямку.

• Натисніть кнопку LAP/RESET, щоб очистити рахунок у зворотному напрямку.

• Сумарний відлік у зворотному напрямку складе 29 хвилин і 59,99 секунд, а індикація відрахованого часу буде показуватися в сотих частках секунди.

• Після перших 30 хвилин годинник буде автоматично переведений на крок в одну секунду.

• Після цього самий малий інтервал часу буде дорівнювати лише одній повній секунді.

5.4.1. Вимірювання пройденого проміжного часу (split times)

Натисніть кнопку START/STOP, щоб активувати секундомір. Натисніть кнопку LAP/RESET, і відобразиться час рахунку. Секундомір працює у фоновому режимі, і за допомогою ще одного натискання кнопки LAP/RESET поточний час відображається на дисплеї. За допомогою цієї функції можливо вимірювати будь-яку кількість проміжних інтервалів часу (split times) з самого початку.

5.4.2. Збереження проміжного часу (split time)

• Запустіть секундомір за допомогою кнопки START/STOP. Коли перший бігун досягне призначеного місця, натисніть кнопку LAP/RESET, а коли прибуде другий бігун - кнопку START/STOP. На дисплеї ви можете побачити час першого бігуна і за допомогою натискання кнопки LAP/RESET – час другого бігуна. Натисніть кнопку LAP/RESET ще раз, щоб очистити показання.

6. Заміна батареї

• Замінюйте батарейки, коли дисплей і / або звуковий сигнал стає слабким.

• Відкрийте батарейний відсік, розгвинтив шість маленьких гвинтів за допомогою викрутки.

• Акуратно зніміть кришку.

• Посуньте два держателя батарейки в сторону і вставте нову батарейку LR 44 (полярність + зверху).

• Вкладіть два держателя батарейки назад.

• Перед тим, як ви знову загвинтите кришку, вставте шнур в два прорізи.

7. Викид відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти і використовувати повторно. 

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Ніколи не застосовуйте одночасне поєднання старих і нових батарей або батарей різних типів.

Як споживач ви повинні віднести їх в ваш роздрібний магазин або у відповідний відділ відповідно державним або місцевим нормам з метою захистити навколишнє середовище. Позначення важких металів: Cd=кадмій, Hg=ртуть, Pb=свинець.

Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)/Директива ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання.

Будь ласка, не викидайте цей продукт в побутові відходи. Користувач зобов'язаний віднести старі пристрої в місця, спеціально призначені для видалення електричного та електронного устаткування, щоб забезпечити безпеку навколишнього середовища. 

8. Специфікації

Відображення годин / хвилин / секунд

23 години 59 хвилин і 59 секунд

Дискретність:

В межах 30 хвилин:

1/100 секунди (дисплей відображає хвилини, секунди і 1/100 секунди)

Після 30 хвилин:

1 секунда (дисплей відображає години, хвилини і секунди)

	Енергоспоживання:
	1 x LR44 (поставляється в комплекті)

	Розмір корпусу:
	70 x 23 x 89 мм

	Вага:
	69 грам (тільки пристрій)
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