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CHARGE-IT WIRELESS – Будильник з бездротовою зарядкою
Інструкція з експлуатації
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням

· Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

· Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.

· Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. 

· Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не відповідальні за якісь неправильні показання і будь-які результати, до яких вони можуть призвести.

· Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!

· Будь ласка, переглядайте цю інструкцію в майбутньому.

2. Комплект поставки

• Цифровий будильник

• Блок живлення 

• Інструкція з експлуатації

3. Область застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

• Індуктивна зарядна станція (відповідно стандарту Qi) та функція USB-зарядки для мобільних пристроїв

• Кольоровий дисплей з 4 рівнями яскравості та функцією автоматичного затемнення

• Відображення часу, дати з днем тижня, зображеними великими літерами, та кімнатна температура
• Будильник з висхідним сигналом  

• Функція дрімоти Snooze з регульованим інтервалом (від 5 до 120 хвилин)

• Підсвічування за настроєм з автоматичною зміною кольору або вибором постійного кольору (червоний, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, білий) в 4 рівнях яскравості
• Нековзна підставка з 4 гумовими ніжками
4. Для вашої безпеки:

• Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.
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 Увага! Ризик ураження електричним струмом:

• Підключайте цей пристрій тільки в стінну розетку, що встановлена відповідно нормативів електричної безпеки вашої країни та з відповідною напругою мережі (дивіться марку виготовлювача).

• Стінна розетка повинна бути розташована біля обладнання та легко доступна.

• Відключайте пристрій негайно від мережі, якщо трапиться якась несправність.

• Пристрій та блок живлення не повинні контактувати з водою або вологою. Підходить тільки для використання в приміщенні.

• Не використовуйте пристрій, якщо корпус або блок живлення пошкоджені.

• Зберігайте пристрій подалі від тих людей (включаючи дітей), хто не може повністю усвідомлювати потенційні ризики при поводженні з електричним обладнанням. 
• Використовуйте тільки блок живлення, що поставляється в комплекті.

• Підключіть спочатку кабель до пристрою, а потім вставте вилку блока живлення в розетку.

• Не тягніть вилку з розетку за кабель.

• Направляйте мережний кабель таким чином, щоб він не стикався з предметами, що мають гострі краї, або з гарячими предметами. 
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Важлива інформація з безпеки продукту!

• Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур, вібрацій або ударів.
• Захищайте його від вологи!

• Захищайте цей пристрій від надмірного нагрівання, коли заряджаєте, та забезпечте достатню вентиляцію. Впевніться, що пристрій розташований на твердій, чистій поверхні. Не розташовуйте пристрій на тканині, килимі, папері або інших предметах, що можуть загороджувати вентиляцію. Видаляйте пил або інші перешкоди з вентиляційних отворів внизу пристрою.
• Не розташовуйте будь-яких предметів на зарядній платформі.

• Не застосовуйте надмірної сили при підключенні USB-кабеля. USB-штекер підходить тільки до одного USB-порту.

5. Елементи
A: Дисплей (Fig. 1):

A 1: Час /час прокидання A 2: Піктограма «дрімоти» Snooze 

A 3: День тижня / дата A 4: Температура / дата
A 5: Піктограма будильника A 6: Світлодіодне підсвічування зарядки
A 7: Піктограма для автоматичного затемнення

B: Корпус (Fig. 2+3):

B 1: Зарядна платформа B 2: Підсвічування за настроєм
B 3: Мікро-USB-порт B 4: Гніздо для блока живлення
B 5: Вентиляційні отвори
C: Кнопки (Fig. 3):

C 1: Кнопка SNOOZE/LIGHT C 2: Кнопка GLOW 
C 3: Кнопка – C 4: Кнопка SET 
C 5: Кнопка + C 6: Кнопка ALARM 
C 7: Кнопка RESET 
6. Початок роботи
• Зніміть захисну плівку з дисплея.

• Підключіть приєднаний блок живлення до будильника. Вставте штир блока живлення в гніздо пристрою та вставте вилку в стінну розетку. Важливо! Впевніться, що електрична напруга вашого будинку складає не більше 240V! В інших випадках ваш пристрій може бути пошкоджений.

• Пристрій надасть звуковий сигнал, та всі сегменти будуть відображені на короткий момент.

• Пристрій готовий для використання. На дисплеї відобразиться “HALLO”, потім “ZEIT” та “EINGEBEN”.

7. Операції
• Натисніть та утримуйте кнопку + або – в режимі налаштування для швидкої прокрутки.

• Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT в режимі налаштування, щоб повернутися до звичайного режиму.

• Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо не натискати ніяких кнопок протягом 10 секунд.

7.1. Налаштування
• Після запуску або якщо ви натиснете та утримуєте кнопку SET три секунди в звичайному режимі, ви увійдете до режиму налаштування.

• DEUTSCH (за замовчуванням) блимає на дисплеї.

• Натисніть кнопку + або – , щоб налаштувати мову дня тижня:

GERMAN – DEUTSCH, ENGLISH, SPANISH - ESPANOL та FRENCH – FRANCAIS.

• Якщо ви оберете English, відображення тепер буде на англійській мові.

• Натисніть кнопку SET знову, щоб виконати налаштування в наступній послідовності: формат відображення часу 12 або 24 години (ФОРМАТ 24 Hr – за замовчуванням), години, хвилини, рік, місяць та дата, послідовність місяць/число DATE/MONTH або MONTH/DATE (DATE/MONTH - за замовчуванням) та одиниця температури °C або °F (TEMP °C - за замовчуванням). Натисніть кнопку + або – , щоб відрегулювати.

• Підтвердить налаштування натисканням кнопки SET.

7.1.1. Налаштування формату 24 або 12 годин
• Натисніть кнопку + або – в режимі налаштування, щоб обрати формат 12 HR або 24 HR.

• В форматі 12-HR AM (до полудня) або PM (після полудня) відображатиметься на дисплеї.

7.2. Функція будильника
• Натисніть кнопку ALARM в звичайному режимі.

• ALARM, 6:30 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника з’явиться на дисплеї.

• Натисніть та утримуйте кнопку ALARM протягом 3 секунд.

• Піктограма будильника відобразиться на дисплеї, та цифра годин блиматиме.

• Натисніть кнопку + або – , щоб налаштувати години.

• Натисніть кнопку ALARM знову, та ви можете налаштувати хвилини кнопкою + або – .

• Натисніть кнопку ALARM ще раз.

• SNOOZE, піктограма snooze та 10 min. (за замовчуванням) або останній налаштований інтервал snooze відобразиться на дисплеї.

• Натисніть кнопку + або – , щоб налаштувати потрібну тривалість часу – додається 5 хвилин за раз (від 5 до 120 хвилин).

• Підтвердить натисканням кнопки ALARM та поверніться до звичайного режиму.

• Піктограма будильника відобразиться на дисплеї, та будильник активований.

• Після досягнення налаштованого часу будильника будильник задзвенить.
• Якщо будильник не зупинити вручну, висхідний сигнал будильника автоматично вимкнеться через дві хвилини, та будильник активується в той самий час наступного дня. Піктограма будильника залишається на дисплеї.

• Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути сигнал будильника, або натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT, щоб активувати функцію snooze.

• SNOOZE відобразиться, та будильник перервить звучання на налаштований проміжок часу.

• Відображається час з відліком хвилин в зворотному порядку.

• Натисніть будь-яку кнопку, щоб виключити функцію snooze.

7.2.1. Активування/дезактивування будильника

• Натисніть кнопку ALARM в звичайному режимі, щоб активувати або дезактивувати функцію будильника. Піктограма будильника відобразиться/зникне з дисплея.

• Почекайте декілька секунд, поки дисплей повернеться до звичайного режиму, щоб підтвердити налаштування.

7.3. Режим відображення

• Кожне натискання кнопки SET в звичайному режимі буде змінювати відображення між:

• День тижня великими літерами та дата
• День тижня великими літерами та кімнатна температура

• Дата та день тижня та кімнатна температура

8. Підсвічування дисплея

8.1. Яскравість
• Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT, щоб налаштувати яскравість в 4 рівнях (BACKLIGHT 1-4) або для виключення підсвічування (OFF).

• Почекайте декілька секунд, поки дисплей повернеться до звичайного режиму, щоб підтвердити налаштування.

8.2. Режим автоматичного затемнення

• Якщо режим автоматичного затемнення активований, слабке підсвічування включиться автоматично на налаштований проміжок часу.

• Натисніть та утримуйте кнопку SNOOZE/LIGHT 2 секунди. AUTO DIM відобразиться на дисплеї.

• За замовчуванням, функція автоматичного затемнення відключена. OFF блимає на дисплеї.

• Щоб активувати цю функцію, натисніть кнопку + або – (ON). Піктограма AUTO DIM відобразиться дисплеї.

• Підтвердить натисканням кнопки SNOOZE/LIGHT.

• Час початку блимає (START 10:00 PM за замовчуванням). Натисніть кнопку + або – , щоб налаштувати час (повні години).

• Підтвердить натисканням кнопки SNOOZE/LIGHT.

• Час закінчення блимає (STOP 6:00 AM за замовчуванням) Натисніть кнопку + або – , щоб налаштувати час (повні години).

• Підтвердить налаштування натисканням кнопки SNOOZE/LIGHT. Дисплей повернеться до звичайного режиму, а піктограма AUTO DIM залишається.

8.3. Режим підсвічування за настроєм
• Натисніть кнопку GLOW в звичайному режимі.

• RED відображається на дисплеї, та підсвічування за настроєм світиться червоним.

• Натисніть кнопку GLOW, щоб обрати між 7 кольорами (червоний, жовтий, зелений, блакитний, синій фіолетовий, білий) або постійну зміну кольорів (CYCLE).

• Почекайте декілька хвилин, поки дисплей повернеться до звичайного режиму, щоб підтвердити налаштування.

• Натисніть кнопку + або – , щоб відрегулювати яскравість в 4 рівнях (LIGHT 1-4) або виключити (OFF).

• Натискання та утримування кнопки GLOW також вимикатиме підсвічування за настроєм.

9. Функція зарядки
9.1. Індукційна зарядка вашого мобільного телефону (відповідно до стандарту Qi)

• Покладіть ваш мобільний телефон на платформу. Ваш телефон повинен розташуватися впритул та по центру на платформі, що заряджає.

• Синій зарядний індикатор по центру в нижній частині дисплея буде постійно світитися, коли ваш телефон успішно зарядиться.

• Світловий індикатор буде блимати, якщо ваш пристрій розташований неправильно, або якщо ваш пристрій не сумісний з цією бездротовою технологією зарядки. Можливо, вам доведеться зняти кришку вашого телефону.

• Сумісність може різнитись, базуючись на моделі мобільного телефону. Будь ласка, перевірте інструкцію вашого мобільного телефону, щоб дізнатися про деталі.

9.2. Зарядка через USB

• Цей продукт також забезпечує заряджальний USB-порт для тих пристроїв, які не підтримують бездротову зарядку.

• Вставте USB-кабель (не поставляється в комплекті) в USB-порт на будильнику та підключіть інший кінець до вашого мобільного пристрою. Впевніться, що струм заряду підходить для вашого мобільного пристрою.
10. Догляд та технічне обслуговування

• Чистіть цей пристрій за допомогою м’якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.

• Витягуйте вилку з розетки, якщо ви не плануєте користуватися цим пристроєм довгий період часу.

• Зберігайте цей пристрій в сухому місці.

11. Виявлення та усунення несправностей

Проблеми              Рішення
	Відсутнє відображення 
	
	➜ Під’єднайте пристрій до блока живлення

	
	
	➜ Перевірте блок живлення
➜ Натисніть кнопку SNOOZE/LIGHT, щоб активувати підсвічування

	Неправильна індикація 
	
	Використовуйте булавку, щоб натиснути кнопку RESET 

	Не працює функція зарядки (бездротова)
	
	➜ Телефон не сумісний з Qi

➜ Розташуйте правильно мобільний пристрій

➜ Зніміть кришку
➜ Використовуйте USB-порт

	Не працює функція зарядки (USB)
	
	➜ Перевірте з’єднання USB-порту


Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

12. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.
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Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.

13. Специфікації

	Діапазон вимірювання температури
	0…37°C (32…99°F)



	Енергоспоживання  
	Блок живлення (в комплект входить) 

Вхід: 100-240V AC 50/60Hz 0.5A Max

Вихід: 5.0 V DC 2.5A, 12.5 W

Середня активна продуктивність: ≥80.21%

Нульове навантаження енергоспоживання: ≤0.10 W

	Вихід зарядки
	USB-порт (1A)

	Вихідна потужність бездротового зарядного пристрою
	5 W

	Розмір корпусу  
	136 x 126 x 72 мм

	Вага  
	223 грам (тільки пристрій)


Жодну частину цієї інструкції не можна відтворювати без письмового дозволу TFA Dostmann. 

Технічні дані є вірними на момент видання інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Останні технічні дані та інформацію про цей продукт можна знайти, вводячи номер вашого продукту на нашій домашній сторінці.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим ми заявляємо, що цей пристрій бездротової передачі задовольняє основним вимогам директиви 2014/53/EU. Повний текст цієї декларації відповідності EU доступний за наступною інтернет-адресою: www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-Mail: info@tfa-dostmann.de
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