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Настінний годинник TFA «DESIGN»
Інструкція по експлуатації
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед початком використання пристрою

• Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

• Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.

• Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. 

• Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції.

• Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!

• Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому.

2. Область діяльності і всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

• Великий, виразний циферблат 

• З секундною стрілкою

• Пристрій ідеально підходить для використання в домашніх умовах, в офісі, в залі очікування, вестибюлі або в передпокої, а також в якості подарунка

3. Для вашої безпеки:

• Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

• Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.
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 Увага! 

Ризик травми:

• Зберігайте пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.

• Батарейки заборонено кидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!

• Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно якомога швидше замінити, щоб запобігти пошкодження, викликане витоком батарейок. Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно і не використовуйте батарейки різних типів. 

• Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете поводитись з батарейками, що потекли. 
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Важлива інформація з безпеки продукту!

• Не розташовуйте пристрій поблизу місць з екстремальними температурами, не піддавайте його вібраціям або ударам.

• Захищайте цей пристрій від вологи.

4. Початок роботи

• Зніміть захисну фольгу.

• Вставте одну нову батарейку (1x 1.5 V AA), дотримуючись зазначеної полярності. 

• Пристрій зараз готовий до використання.

4.1. Налаштування годинника

• Встановіть дійсний час, повертаючи ручку налаштування на задній стороні.

5. Чистка та догляд за обладнанням

• Очищуйте ваш пристрій за допомогою м'якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.

• Виймайте батарею, якщо ви не користуєтеся пристроєм тривалий період часу.

• Зберігайте пристрій у сухому місці.

6. Пошук і усунення проблем
	Проблеми 
	Рішення 

	Відсутній рух стрілок 
	( Дотримуйтесь правильної полярності, коли вставляєте батарейку 
( Замініть батарейку 

	Неправильне відображення 
	( Замініть батарейку 


Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на вжиття всіх перелічених заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

7. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх у ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов по захисту навколишнього середовища. 

Позначення для важких металів: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.

Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей прилад у побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного устаткування, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища. 

8. Специфікації (Kat. Nr. 60.3008)
	Споживана потужність:
	Батарейка 1.5 V АА (поставляється в комплекті)

	Розмір корпусу:
	345 x 52 мм

	Вага:
	437 грам (тільки пристрій)


8. Специфікації (Kat. Nr. 60.3009)
	Споживана потужність:
	Батарейка 1.5 V АА (поставляється в комплекті)

	Розмір корпусу:
	500 x 47 мм

	Вага:
	655 грам (тільки пристрій)


8. Специфікації (Kat. Nr. 60.3010)
	Споживана потужність:
	Батарейка 1.5 V АА (поставляється в комплекті)

	Розмір корпусу:
	285 x 55 мм

	Вага:
	326 грам (тільки пристрій)


8. Специфікації (Kat. Nr. 60.3023)
	Споживана потужність:
	Батарейка 1.5 V АА (поставляється в комплекті)

	Розмір корпусу:
	498 x 50 мм

	Вага:
	670  грам (тільки пристрій)


TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, D-97S77 Wertheim. 
Жодну частину цієї інструкції не можна відтворювати без письмового дозволу TFA Dostmann. Технічні дані є вірними на момент видання інструкції та можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

www.tfa-dostmann.de

�








www.tfa-dostmann.de


