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Маятниковий настінний годинник
Інструкція з експлуатації
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед початком використання пристрою

· Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

· Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися з вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції і деталі, дізнатися подробиці про перше використання і роботу пристрою, а також отримати поради у випадку несправностей.

· Дотримання цієї інструкції по експлуатації запобіжить пошкодження пристрою та втрату ваших законних прав внаслідок появи дефектів із-за неправильного використання. 

· Ми не несемо відповідальності за будь-які пошкодження, які з'явилися результатом недотримання вказівок цієї інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показання або наслідки, до яких вони можуть привести.

· Будь ласка, зверніть особливу увагу на пораду по безпеці!

· Будь ласка, перегляньте цю інструкцію в майбутньому
2. Для вашої безпеки:

· Цей продукт призначений виключно для області застосування, описаної вище. 

· Даний продукт необхідно використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

· Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені
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 Увага! Ризик травми:

· Зберігайте цей пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.

· Батарейки не можна викидати у вогонь, піддавати короткого замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху!

· Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом необхідно якомога швидше замінити, щоб запобігти пошкодження, викликане витіканням батарейок. Виймайте батарейки, якщо ви не користуєтесь продуктом тривалий час. 

· Ніколи не використовуйте поєднання старих і нових батарейок одночасно або батареї різних типів. 

· Надягайте хімічно стійкі захисні рукавички та окуляри, коли будете поводитись з батарейками, що потекли. 
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 Важлива інформація з безпеки продукту!

· Не розташовуйте пристрій поблизу місць з екстремальними температурами, не піддавайте його вібраціям або ударам.

· Захищайте його від вологи.
3. Елементи 
A: Колесо налаштування C: Отвір для настінного підвішування E: Пінна вставка
B: Маятник D: Батарейний відсік
4. Початок роботи
· Видаліть пінну вставку.
· Налаштуйте поточний час, повертаючи колесо налаштування (ми рекомендуємо на повну годину або на пів-години).
· Вставте нову батарейку 1.5 V AA в батарейний відсік, полярність, як вказано.
· За допомогою наявного отвору для підвішування ви можете закріпити маятниковий годинник на стіні, підвисивши його на цвяху або на міцному гвинті зі шпонкою.
· Увага: Якщо маятник не гойдається або гойдається нерегулярно, будь ласка, перевірте, чи вертикально висить ваш маятниковий годинник. Якщо необхідно, використовуйте водяний рівень.

· Впевніться, що птах або стрілки не нахилені під час збірки, оскільки це може перешкоджати руху.
· Не повертайте безпосередньо самі стрілки! Механізм годинника може пошкодитися.
5. Догляд та обслуговування

• Чистіть ваш пристрій м’якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники та засоби для чищення.

• Вийміть батарейку, якщо ви не використовуєте пристрій протягом тривалого періоду часу.

• Зберігайте цей пристрій в сухому місці.

5.1. Заміна батарейок

• Замініть батарейку, коли функції пристрою становляться слабкими.

6. Виявлення та усунення несправностей
	Проблеми 
	Рішення 

	Стрілки годинника не рухаються
	→ Замініть батарейку
→ Переконайтеся, що дотримана правильна полярність батарейки

	Відсутній рух маятника
	→ Розташуйте годинник в вертикальному положенні

	Неправильна індикація
	→ Замініть батарейку


Якщо ваш пристрій не працює належним чином, незважаючи на прийняття даних заходів, зв'яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.
7. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.
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Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.
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8. Специфікації
	Енергоживлення
	Батарейка 1,5 VAA (батарейка не поставляється в комплекті)

	
	Використовуйте лужні батарейки



	Розміри 
	246 x 75 x 653 мм

	Вага 
	649 грам (тільки пристрій)
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