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Настінний годинник
Інструкція з експлуатації
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Дякуємо, що вибрали цей інструмент від TFA.

Перед використанням цього пристрою

• Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

• Виконання та дотримання інструкцій у вашій інструкції дозволить запобігти пошкодженню пристрою та втраті ваших законних прав через дефекти внаслідок неправильного використання.

• Інструкція з експлуатації додається до пристрою або її можна завантажити на сайті www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/instruction-manuals 

• Цей продукт слід використовувати лише так, як описано в цих інструкціях.

• Зверніть особливу увагу на вказівки щодо безпеки!

• Зберігайте цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання.

1. Комплект поставки

• Настінний годинник

• Інструкція з експлуатації

2. Область застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді

• Для внутрішнього та зовнішнього використання

• Ретро-дизайн

• Металевий каркас

• Скляна кришка

• Формат XL, Ø 387 мм

• Захист від бризок
3. Для вашої безпеки

• Цей продукт призначений виключно для застосування, описаного вище.








УВАГА

• Тримайте цей пристрій та батареї в недоступному для дітей місці.

• Дрібні деталі можуть проковтнути діти (до трьох років). Акумулятори містять шкідливі кислоти і можуть бути небезпечними при проковтуванні. Якщо ви підозрюєте, що батарею можна було проковтнути або іншим чином потрапити в тіло, негайно зверніться за медичною допомогою.

• Батареї не можна кидати у вогонь, замикати накоротко, розбирати або перезаряджати. Ризик вибуху!
• Батареї з низьким зарядом слід замінити якнайшвидше, щоб запобігти пошкодженню, спричиненому витоком. Переконайтеся, що полярність правильна. Ніколи не використовуйте одночасно старі та нові батареї, а також батареї різних типів. Вийміть батареї, якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу. Одягайте хімічно стійкі захисні рукавички та захисні окуляри під час роботи з батарейками, що протікають.









УВАГА

• Несанкціонований ремонт, модифікація або зміна продукту заборонені.

• Не піддавайте цей пристрій дії екстремальних температур, вібрації чи ударів.

• Чистіть прилад м'якою вологою тканиною. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.

• Цей годинник захищений від бризок води, але він не водостійкий. При розташуванні назовні обирайте сухе місце для цього пристрою.
4. Елементи

A 1: Отвір для кріплення на стіні

A 2: Гвинтова кришка

A3: Кругова шкала
A 4: Батарейний відсік

5. Початок роботи

• Поверніть кришку в напрямку стрілки (OPEN) і зніміть її.

• Вставте нову батарею AA 1,5 В, переконайтеся, що полярність батарейки правильна.

• Поверніть кругову шкалу і налаштуйте фактичний час.

• Обережно закрийте кришку (CLOSE). Зверніть увагу на кільце ущільнювача.

• Пристрій готовий до використання.
6. Закріплення
• За допомогою підвісного пристрою ви можете закріпити настінний годинник на стіні міцним цвяхом або шурупом і дюбелем (вантажопідйомність 1259 г!). Переконайтеся, що настінний годинник надійно закріплений. Уникайте прямих сонячних променів.

7. Виявлення та усунення несправностей
	Проблема 
	Рішення

	Стрілки годинника не рухаються
	➜ Переконайтеся, що батареї правильно встановлені 

➜ Замініть батарейки

	Неправильний хід стрілок годинника
	➜ Замініть батарейку 


Якщо ваш пристрій не працює, незважаючи на ці заходи, зверніться за порадою до продавця, у якого ви придбали продукт.

8. Утилізація відходів

Цей продукт і його упаковка виготовлені з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробляти та використовувати повторно. Це зменшує відходи та захищає навколишнє середовище.

Утилізуйте упаковку екологічно чистим способом, використовуючи встановлені системи збору.

  





Утилізація електроприладу

Вийміть нестаціонарні батареї та акумулятори з пристрою та утилізуйте їх окремо. Цей виріб позначено відповідно до Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Будь ласка, не викидайте цей продукт разом із звичайним побутовим сміттям. Як споживач, ви зобов’язані здавати відпрацьовані пристрої до спеціального пункту збору для утилізації електричного та електронного обладнання, щоб забезпечити екологічну утилізацію. Дотримуйтесь чинних норм!

 





 Утилізація батарей

Ніколи не викидайте порожні батареї та акумулятори разом із звичайним побутовим сміттям. Вони містять забруднюючі речовини, які, якщо їх утилізувати належним чином, можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров’ю людей. Відповідно до законодавства ви, як споживач, зобов’язані відносити їх до свого роздрібного магазину або до відповідного місця збору, залежно від національних чи місцевих норм, щоб захистити навколишнє середовище. Символи важких металів, що містяться: Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.

9. Технічні характеристики
	Споживана потужність
	Батарея 1 x AA 1,5 В (не входить в комплект) 
Ми рекомендуємо лужні батареї

	Розмір корпусу 
	387 x 52 мм

	Вага 
	1259 г (тільки пристрій)


Жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена без письмової згоди TFA Dostmann. Технічні дані є правильними на момент друку та можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Останні технічні дані та інформацію про цей продукт можна знайти на нашій домашній сторінці, просто ввівши номер продукту у вікно пошуку.
www. tfa-dostmann.de
E-Mail: info@tfa-dostmann.de 
TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Вертхайм, Німеччина 05/22
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