 60.4514.01 / 60.4514.02
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Годинник ”BIMBAM” із  щогодинним звуковим сигналом
Інструкція з експлуатації
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Fig. 2
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Дякуємо вам за вибір цього пристрою від TFA.

1. Перед використанням цього продукту:

· Будь ласка, дуже уважно прочитайте вказівки цієї короткої інструкції з експлуатації.
· Ця інформація допоможе вам добре ознайомитися із вашим новим пристроєм, вивчити всі його функції та частини, взнати важливі подробиці про перше використання та функціонування пристрою та отримати поради у випадках неправильного спрацьовування.

· Слідування вказівкам цієї інструкції з використання пристрою попередить його пошкодження та втрату ваших законних прав внаслідок дефектів в результаті неправильного використання.

· Ми не несемо відповідальності за будь-яке пошкодження, що трапилося внаслідок зневажання вказівок цієї інструкції. А також ми не несемо відповідальності за будь-які неправильні показники та наслідки, до яких вони можуть призвести.
· Будь ласка, зверніть особливу увагу на поради стосовно безпеки!
· Будь ласка, регулярно звертайтесь до цієї інструкції в майбутньому.

2. Комплект поставки
· Радіокерований годинник
· Інструкція по експлуатації
3. Область застосування та всі переваги вашого нового пристрою в короткому огляді 

· Радіокерований годинник високої точності з можливістю ручного налаштування
· Великий дисплей із годинами, хвилинами та секундами (додатково)
· Звуковий сигнал із 5 різними тонами (зозуля, Биг Бен, птахи, співаючий шар, передзвін)
· Регульована гучність та тривалість, з якими звучить сигнал
· Функція будильника
· Сучасний дизайн корпусу з високим контрастом LCD-дисплея
· Настінний монтаж або установка на столі
4. Для вашої безпеки:
· Цей продукт призначений виключно для області дії, описаної вище. Цей продукт можна використовувати тільки так, як описано у вказівках цієї інструкції.

· Незаконний ремонт, модифікації або зміни цього продукту заборонені.
[image: image4.jpg]



· Увага!
· Ризик травми:
· Тримайте цей пристрій та батарейки поза досяжністю дітей.
· Батарейки не можна кидати у вогонь, робити коротке замикання, розбирати на частини або перезаряджати. Існує загроза вибуху! Батарейки містять шкідливі кислоти. Батарейки з низьким зарядом треба замінювати якомога швидше, щоб попередити пошкодження, яке може виникнути в результаті витікання батарейки. Ніколи не використовуйте поєднання старих та нових батарейок одночасно або батарейки різних типів.
· Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь цим продуктом довгий період часу.
· Надягайте хімічно-стійкі захисні рукавички та окуляри, коли маніпулюєте з батарейками, що потекли.
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Важлива інформація стосовно безпеки продукту!
· Не розташовуйте цей пристрій біля екстремальних температур, вібрацій або ударів.

· Захищайте пристрій від вологи. 

5. Елементи
5.1.  Дисплей (Fig. 1)
A 1: Час


A 2: Початковий час щогодинного сигналу


A 3: Кінцевий час щогодинного сигналу
A 4: Піктограма щогодинного сигналу


A 5: Піктограма ON


A 6: Піктограма OFF 
A 7: Піктограма DCF


A 8: Секунди


A 9: Піктограма будильника
5.2.  Кнопки (Fig. 2)
B 1: Кнопка SET


B 2: Кнопка ALARM SET/ -


B 3: Кнопка ALARM ON OFF/ + 
B 4: Кнопка CHIME MODE


B 5: Кнопка CHIME 123


B 6: Кнопка CHIME VOL. 
5.3.  Корпус (Fig. 2)
C1: Отвір для настінного монтажу

C 2: Батарейний відсік

C 3: Підставка (розкладна)

6. Початок роботи
· Видаліть захисну плівку з дисплею.
· Відкрийте  батарейний відсік та вставте чотири нові батарейки AA 1.5 V, додержуючись вказаної полярності.
· Закрийте батарейний відсік.
· За замовчуванням прозвучить звуковий сигнал, та всі сегменти відобразяться на короткий момент.
6.1.  Прийом радіокерованого часу
· Годинник буде сканувати частотний сигнал DCF, та піктограма DCF буде миготіти на дисплеї. Коли часовий код буде успішно прийнятий через 3-10 хвилини, радіокерований час та піктограма DCF будуть постійно відображатися на дисплеї.
· Ви можете також запустити ініціалізацію вручну.
· Натисніть та утримуйте кнопку[image: image6.png]


ON OFF/ + протягом 3 секунд.
· Піктограма прийому DCF буде миготіти.
· Якщо ви хочете перервати прийом, знову натискайте кнопку [image: image7.png]


ON OFF / + протягом трьох секунд. Піктограма DCF зникне.
· Прийом DCF завжди відбувається щоденно о 2:00, 3:00, 4:00 та 5:00 годині ранку. Якщо прийом не отриманий успішно до 5:00 години ранку, наступна спроба прийому DCF буде здійснюватися о 2:00 годині наступного ранку.
· Існують три різні стани прийому:
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 піктограма миготить – прийом активний

 піктограма постійна  – прийом дуже добрий

 піктограма відсутня – відсутній прийом DCF 

· Якщо годинник не може визначити сигнал DCF (внаслідок перешкод, відстані передачі тощо), час можливо налаштувати вручну. Піктограма прийому DCF зникне, та годинник буде функціонувати, як звичайний кварцовий годинник (дивіться розділ: Ручні налаштування).
6.1.1. Примітка для радіокерованого часу
Базовий час для радіокерованого часу є цезієвий атомний годинник, що функціонує за допомогою Physikalisch Technische Bundesanstalt, що знаходиться в Брауншвейгу (Брансуік), Германія. Він має відхилення часу менше однієї секунди за один мільйон років. Час кодується та передається із Майнфлінгену біля Франкфурту через сигнал з частотним кодуванням DCF-77 (77.5 kHz) та має діапазон передачі приблизно 1500 км. Регулювання на літній час (літній/зимовий час) здійснюється автоматично. В режимі літнього часу на дисплеї відображається "S". Якість прийому залежить головним чином від географічного місцезнаходження. Зазвичай не повинно бути ніяких проблем з прийомом в радіусі 1500 км навколо Франкфурта.
Тому, будь ласка, зверніть увагу на наступне:
· Рекомендована відстань до будь-яких джерел перешкод, таких як комп’ютерні екрани та телевізори, щонайменше 1.5-2 метри.
· В бетонних стінах (армованих сталлю), таких як підвали, отриманий сигнал природно ослаблений. В крайніх випадках, будь ласка, розташуйте пристрій біля вікна, щоб поліпшити прийом.
· В нічний час атмосферні перешкоди звичайно менш сильні, та прийом можливий у більшості випадків. Єдиного денного прийому достатньо, щоб зберігати точність відхилення менше 1 секунди.
7. Робота з пристроєм
· Важливо: здійснювати налаштування пристрою неможливо під час прийому сигналу часу DCF.
· Під час оперування всі успішні налаштування будуть підтверджуватися коротким звуковим сигналом.
· Натисніть та утримуйте кнопку [image: image8.png]


 ON OFF/ + або [image: image9.png]


 SET/ - у відповідному режимі налаштування для швидкого регулювання.
· Пристрій автоматично покине режим налаштування, якщо ніяка кнопка не буде натиснута довгий період часу.
7.1.  Ручні налаштування
· Натисніть та утримуйте кнопку SET в звичайному режимі протягом трьох секунд.
· Часовий пояс Z (0 – за замовчуванням) буде миготіти. Натисніть кнопку [image: image10.png]


 ON OFF/ + або кнопку [image: image11.png]


 SET/ - , щоб виконати корекцію часового поясу (+9/-9).
· Корекцію часового поясу потрібно зробити для тих країн, де можливо отримати сигнал DCF, але часовий пояс відрізняється від часу DCF (наприклад, +1=одна година плюс).
· Натисніть кнопку SET ще раз, щоб виконати налаштування в наступній послідовності: прийом DCF (ON - за замовчуванням), години, хвилини та відображення секунд (OFF - за замовчуванням). Відрегулюйте налаштування кнопкою [image: image12.png]


 ON OFF/ + або кнопкою [image: image13.png]


 SET/ - .
· Підтверджуйте налаштування за допомогою кнопки SET.
· Після того як часовий сигнал DCF буде успішно прийнятий, вручну встановлений час буде перезаписано, якщо прийом DCF активований.
7.1.1. Прийом DCF 
· За замовчуванням прийом DCF активований (dcF on), та після успішного прийому сигналу DCF ніякі ручні налаштування не потрібні.
· Натисніть кнопку [image: image14.png]


 ON OFF/ + або кнопку [image: image15.png]


 SET/ - в звичайному режимі, якщо ви хочете дезактивувати прийом DCF (dcF OFF).
· Підтверджуйте налаштування за допомогою кнопки SET.
7.2.  Налаштування часу будильника
· Натисніть кнопку [image: image16.png]


 SET/ - в звичайному режимі, щоб увійти в режим будильника.
· Піктограма будильника та 6:00 (за замовчуванням) або останній налаштований час будильника відобразиться на дисплеї.
· Натисніть та утримуйте кнопку [image: image17.png]


 SET/ - протягом 3 секунд.
· Цифри години миготять.
· Натисніть кнопку [image: image18.png]


 ON OFF/ + або кнопку [image: image19.png]


 SET/ - , щоб відрегулювати години.
· Підтверджуйте налаштування за допомогою кнопки SET та налаштуйте хвилини за допомогою кнопки [image: image20.png]


 ON OFF/ + або кнопки [image: image21.png]


 SET/ - .
· Натисніть кнопку SET ще раз, щоб повернутися до поточного часу.
· Щоб активувати та дезактивувати функцію будильника, натисніть кнопку [image: image22.png]


 ON OFF/+ в звичайному режимі.
· Піктограма будильника відобразиться або зникне з дисплею.
· Коли налаштований час будильника буде досягнуто, будильник почне дзвеніти.
· Піктограма будильника миготить.
· Натисніть будь-яку кнопку, та звучання будильника припиниться.
· Якщо дзвінок будильника не зупинити вручну, звучання будильника автоматично вимкнеться через одну хвилину та буде заново активоване в той самий налаштований час на наступний день.
· Піктограма будильника залишається на дисплеї.
7.3.  Налаштування щогодинного звукового сигналу
7.3.1. Налаштування проміжку часу щогодинного сигналу
· В звичайному режимі натисніть та утримуйте кнопку [image: image23.png]


 MODE протягом трьох секунд, щоб увійти до функції вибору.
· Дисплей відображає піктограму щогодинного звукового сигналу, START та END.
· Ви можете встановити проміжок часу, в який щогодинний звуковий сигнал буде активний (0-23 pm - за замовчуванням).
· Початковий час миготить. Використовуйте кнопку [image: image24.png]


 ON OFF/ + або [image: image25.png]


 SET/ - , щоб встановити початковий час щогодинного сигналу.
· Підтверджуйте налаштування за допомогою кнопки [image: image26.png]


 MODE та натисніть кнопку [image: image27.png]


ON OFF/ + або [image: image28.png]


 SET/- , щоб встановити кінцевий час.
· Підтверджуйте налаштування за допомогою кнопки [image: image29.png]


 MODE.
· Дисплей відображає поточний час.
7.3.2. Вибір мелодії щогодинного сигналу
· В звичайному режимі натисніть кнопку [image: image30.png]


123, щоб увійти до функції вибору.
· Піктограма щогодинного сигналу миготить, дзвенить встановлена за замовчуванням або остання налаштована мелодія, та відповідний номер миготить (1 - за замовчуванням).
· Налаштуйте мелодію за допомогою кнопки [image: image31.png]


 ON OFF/ + або кнопки [image: image32.png]


 SET/ - .
· Ви можете зробити вибір із наступних 5 мелодій: 1 зозуля, 2 Біг Бен, 3 спів птахів, 4 співаючий шар, 5 Дін-Дон.
· Підтверджуйте налаштування за допомогою кнопки [image: image33.png]


 123.
· Дисплей відображає поточний час.
· Обрана мелодія також буде використовуватися в якості будильника.
7.3.3. Регулювання гучності щогодинного звукового сигналу
· В звичайному режимі натисніть кнопку [image: image34.png]


 VOL. , щоб увійти до функції вибору.
· Піктограма щогодинного звукового сигналу миготить, та відображається остання налаштована гучність (2 - за замовчуванням).
· Натисніть кнопку [image: image35.png]


 ON OFF/+ або кнопку [image: image36.png]


 SET/- , щоб відрегулювати гучність.
· Ви можете обрати з трьох рівнів гучності (1, 2, 3).
· Підтверджуйте налаштування за допомогою кнопки [image: image37.png]


 VOL.
· Дисплей відображає поточний час.
· ПРИМІТКА: Гучність щогодинного звукового сигналу не впливає на гучність будильника.
7.3.4. Активування/ дезактивування щогодинного звукового сигналу.
· Щоб активувати та дезактивувати функцію щогодинного звукового сигналу, натисніть кнопку [image: image38.png]


MODE в звичайному режимі.
· Піктограма щогодинного звукового сигналу відобразиться або зникне з дисплею.
8.  Закріплення 
· Підвісьте пристрій у вибраному вами місці, закріплюючи його двома міцними цвяхами або гвинтами з заглушками. Пристрій можна розташувати на пласкій поверхні за допомогою розкладної підставки.
9. Очищення та технічне обслуговування

· Виконуйте чищення пристрою за допомогою м’якої вологої тканини. Не використовуйте розчинники або миючі засоби.
· Видаляйте батарейки, якщо ви не користуєтесь цим пристроєм довгий період часу.
· Зберігайте пристрій в сухому місці.
9.1.  Заміна батарейок
· Виконуйте заміну батарейок, коли функції пристрою становляться слабкими.
· Відкрийте батарейний відсік та вставте чотири нові батарейки AA 1.5 V, додержуючись вказаної полярності.
· Після цього закрийте батарейний відсік.
10. Виявлення та усунення несправностей 
	Проблема 
	Рішення 

	Відсутнє відображення на дисплеї
	( Впевніться в додержанні правильної полярності батарейок

( Замініть батарейки

	Відсутній прийом DCF
	( Натисніть та утримуйте кнопку [image: image39.png]


 ON OFF/ + протягом трьох секунд, щоб активувати прийом 

( Активуйте прийом DCF в режимі налаштування (dcF ON)
( Почекайте спроби прийому в нічний час 

( Оберіть інше місце для вашого продукту 

( Налаштуйте годинник вручну 

( Перевірте, чи немає поблизу якогось джерела перешкод
( Перезапустіть пристрій згідно з вказівками цієї інструкції

	Неправильна індикація
	( Замініть батарейки


12. Специфікація
	Енергоспоживання:
	Батарейки 4 x AA 1,5 V (не поставляються в комплекті)

	Розмір корпусу:
	321 x 27x 140 мм

	Вага:
	452 грам (тільки пристрій)


Якщо ваш пристрій несправний, незважаючи на прийняті заходи, зв’яжіться з продавцем, у якого ви купували цей продукт.

11. Утилізація відходів

Цей продукт був виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і компонентів, які можуть бути перероблені і повторно використані.

Ніколи не викидайте порожні батарейки та акумулятори в побутові відходи. Як споживач ви зобов'язані віднести їх в ваш магазин або в спеціальний відділ в залежності від ваших національних або місцевих постанов щодо захисту навколишнього середовища.

Позначення для важких металів:

Cd = кадмій, Hg = ртуть, Pb = свинець.
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 Цей пристрій марковано відповідно до директиви EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE).

Будь ласка, не викидайте цей пристрій в побутові відходи. Користувач повинен віднести старі прилади в призначене місце збору для видалення електричного та електронного обладнання, щоб гарантувати викид відходів без шкоди для навколишнього середовища.
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